中とじユニットの紙づまり処理
紙づまりの位置を確認して、画面に表示される処理方法を参考にしながら、次の手順に従って用紙を取り除いてください。
1.
フィニッシャーの前カバーを開きます。
2.
右側のつまみを左に止まるまで回します。
3.
左側のつまみを押しながら右に回します。
4.
排紙部から見えている用紙を取り除きます。
5.
搬送ガイド（下）につまっている用紙を取り除きます。

| 1. 搬送ガイドを右にひく
2. つまっている用紙を取り除く
3. 搬送ガイドを戻す

*　搬送ガイド（下）

注意
搬送ガイドを戻すときは、すき間に指をはさまないように注意してください。

6.
フィニッシャーの前カバーを閉じます。

注意
カバーを閉じるときは、すき間に指をはさまないように注意してください。

7.
画面の指示に従って操作します。

メモ
紙づまりの処理方法を示す画面表示は、紙づまりが処理されるまで繰り返されます。

0KCS-3SY