ダウンロードキャラクタ定義命令（DL）
ユーザー独自の文字を作成し、ダウンロードキャラクタバッファーに登録して繰り返し使用することができます。

JIS | DL《文字番号（i）《，コントロール値（i）》，X座標値（i），Y座標値（i），……《，コントロール値（i）》，…… 》；
16進数 | 44h 4Ch《文字番号（i）《2Ch コントロール値（i）》2Ch X座標値（i）2Ch Y座標値（i）2Ch …… 2Ch《コントロール値（i）》2Ch …… 》3Bh

| 《文字番号（i）》
ダウンロード文字の番号を指定します。
範囲： | 33～126
《コントロール値（i）》
次に指定するX，Y座標値に移動するときにペンを上げます。
指定値： | －128
《X座標値（i）》《Y座標値（i）》
文字グリッド上のX，Y座標値を指定します。
範囲： | －127～127

| パラメータを省略すると、ダウンロードキャラクタバッファーをすべてクリアします。また、文字番号のみ指定した場合は、その文字のみバッファーからクリアします。 ペンコントロール値とX，Y座標値は、合計255個まで指定できます。 本命令で定義される文字は、文字セット番号が「－1」となります。

| ダウンロード文字の定義のしかたは、NCPセルに対する絶対グリッドによる指定になります。

0KCS-28A