カラーモード

自動（カラー/白黒）、白黒

カラープリントとモノクロプリントを自動的に切り替えるか、モノクロプリントを行うかを設定します。
自動（カラー/白黒）
原稿の種類によってカラープリントとモノクロプリントを自動的に切り替えます。カラー原稿の場合は、イエロー（Y）、マゼンタ（M）、シアン（C）、ブラック（Bk）の4 色でプリントされます。
［白黒］
カラーの原稿でもブラック（Bk）のみでプリントされます。

重要
カラープリントができない場合、白黒プリントのみ出力可能な機能制限モードでご使用できます。 機能制限モードに切り替えたとき、すでに投入済みで処理中のジョブは中止されます。 機能制限モードに切り替えたとき、投入されたジョブでカラー出力のページがあった場合、ジョブは中止されます。

メモ
［自動（カラー/白黒）］に設定している場合、見た目がモノクロ画像であっても、お使いのアプリケーションソフトで作成したデータがカラー原稿として作成されている場合、あるいは、下にカラー画像が隠れている場合はカラープリントとして処理され、イエロー（Y）、マゼンタ（M）、シアン（C）、ブラック（Bk）の4 色でプリントしてカラープリントとしてカウントされることがあります。

0KCS-18L