読み込み中にメモリーがいっぱいになったときには
本製品のメモリーには、最大約6200ページの画像が記憶できます。そのうち約6000ページ分の画像領域が、コピー、ファクス、スキャンして送信、スキャンして保存（ボックスに保存する場合）、受信トレイ、コンピューターからのプリントなどで共有されています。また、それとは別に次のページ数分の領域が、各ファンクションで保証されています。
コピー：100ページ
コンピューターからのプリント：100ページ（セキュアプリントを除く）
例えばコピーの場合、最大
約6000 + 100 = 約6100ページ
の画像を記憶できます。
ただし、記憶できるページ数は、ボックスと受信トレイに保存されているファイルや、待機中のジョブに使用されているメモリーの状況によって異なります。
原稿の読み込み中にメモリーがいっぱいになると、タッチパネルディスプレーにメッセージが表示されます。

メモ
ファクス／スキャンして送信で、一度に送信できる最大ページ数は、999ページです。 ボックスや受信トレイ内の不要なファイルを削除すると、メモリーの空き容量を増やせます。

コピーの場合
ファクス／スキャンして送信の場合
スキャンして保存の場合

コピーの場合
1.
画面に表示されたメッセージに従って、次のように操作します。
[メモリーがいっぱいのため読み込みを中止します。読み込んだページをプリントします。よろしいですか?]と表示されたとき
［はい］または［いいえ］を選択します。

［はい］： | 読み込んだ分のコピーをプリントします。プリント終了後、再度残りの原稿の読み込みを行ってください。
［いいえ］： | 読み込んだ分のコピーをプリントしません。

[メモリーがいっぱいのため読み込みを中止します。しばらくたってからもう一度実行してください。]と表示されたとき
［OK］を選択します。

［OK］： | 使用しているファンクションの基本画面に戻ります。現在行っているプリントが終了したあと、読み込みなおしてください。

ファクス／スキャンして送信の場合
1.
画面に表示されたメッセージに従って、次のように操作します。
[メモリーがいっぱいのため読み込みを中止します。読み込んだページを送信します。よろしいですか?]と表示されたとき
［はい］または［いいえ］を選択します。

［はい］： | 読み込んだ分のページを送信します。送信終了後、再度残りの原稿の読み込みを行ってください。
［いいえ］： | 読み込んだ分のページを送信しません。

スキャンして保存の場合
1.
画面に表示されたメッセージに従って、次のように操作します。
[メモリーがいっぱいのため読み込みを中止します。読み込んだページを保存します。よろしいですか?]と表示されたとき
［はい］または［いいえ］を選択します。

［はい］： | 読み込んだ分のページを保存します。保存終了後、再度残りの原稿の読み込みを行ってください。
［いいえ］： | 読み込んだ分のページを保存しません。

[メモリーがいっぱいのため実行できませんでした。]と表示されたとき
［OK］を選択します。

［OK］： | 使用しているファンクションの基本画面に戻ります。

0KCS-0FY