認証ユーザー名を発信人として使用する
User Authenticationによる認証でログインしている場合は、発信人の名称リストの「100」にログインユーザー名が表示されます。本設定を「ON」にすると、「100」のログインユーザー名が発信人名称の初期値になります。
imageRUNNER ADVANCE C3330でこの機能を使用するために必要なオプションについては、「各機能に必要なオプション」を参照してください。
1.
（設定／登録）を押す
2.
［ファンクション設定］→［送信］→［ファクス設定］を押す
3.
［認証ユーザー名を発信人として使用］→［ON］→［OK］を押す
認証ユーザー名を発信人として使用しない場合は、［OFF］を押します。

メモ
User Authenticationによるログインサービスについては「ログイン方法」を参照してください。 本設定が「OFF」の場合は「00」のユーザー略称が発信人名称の初期値となります。ユーザー略称の登録については、「ファクス回線の設定をする」を参照してください。

0KCS-09U