ジョブ履歴画面からの操作
ジョブ履歴画面からの操作について説明します。
コピー／プリント画面からの操作
送信画面からの操作
受信画面からの操作
保存画面からの操作

メモ
ドロップダウンリストを押してジョブの種類を選択すると、選択した種類のジョブのみリストに表示できます。 ［管理設定］（設定／登録）の［認証ユーザー以外のジョブの操作制限］を「ON」に設定している場合、ログインしているユーザー以外のジョブは「********」のように伏せ字で表示され、操作することができません。 Administratorとしてログインしたときはすべてのユーザーのジョブが表示され、詳細情報の表示が可能です。

コピー／プリント画面からの操作
1.
［状況確認/中止］を押す
2.
［コピー/プリント］→［ジョブ履歴］を押す
3.
ジョブを選択→目的の操作を選択
選択できる操作

［詳細情報］： | 選択したジョブの詳細情報を表示します。表示された詳細情報を確認して、［OK］を押すとコピー／プリント画面に戻ります。
［リストプリント］： | ジョブ履歴リストをプリントします。［リストプリント］→［はい］を押すとリストがプリントされます。

送信画面からの操作
1.
［状況確認/中止］を押す
2.
［送信］→［ジョブ履歴］を押す
3.
ジョブを選択→目的の操作を選択
選択できる操作

［詳細情報］： | 選択したジョブの詳細情報を表示します。表示された詳細情報を確認して、［OK］を押すと送信画面に戻ります。
［通信レポート］／［ファクス通信レポート］： | 通信管理レポートをプリントします。［通常出力］→［プリント開始］を押すと、最新100件のレポートが出力されます。［件数指定出力］を選択して件数を指定することもできます。
［送信宛先に指定］： | 選択したジョブの宛先を入力した画面が表示されます。宛先を確認して［OK］を押すと、送信画面が表示されます。
［宛先の登録］： | 選択したジョブを宛先に登録します。［アドレス帳］または［ワンタッチ］を選択すると、設定登録画面が表示されます（→宛先の登録、ワンタッチボタンの登録をする）。［宛先設定］（設定／登録）で［アドレス帳の暗証番号］を設定している場合は、アドレス帳の暗証番号入力画面が表示されます。（→アドレス帳の暗証番号を設定する）

受信画面からの操作
1.
［状況確認/中止］を押す
2.
［受信］→［ジョブ履歴］を押す
3.
ジョブを選択→目的の操作を選択
選択できる操作

［詳細情報］： | 選択したジョブの詳細情報を表示します。表示された詳細情報を確認して、［OK］を押すと受信画面に戻ります。
［通信レポート］／［ファクス通信レポート］： | 通信管理レポートをプリントします。［通常出力］→［プリント開始］を押すと、最新100件のレポートが出力されます。［件数指定出力］を選択して件数を指定することもできます。
［I ファクス受信確認］： | POPサーバーにIファクスが届いている場合は受信を開始します。 ［I ファクス受信確認］は、受信ジョブ選択時に表示されます。

メモ
［I ファクス受信確認］を使用するには、［通信設定］の<POP>を「ON」にして、POP受信をするように設定してください。（→Eメール／Iファクス共通の通信設定をする） 次の場合は、Iファクス受信確認を押さずに受信確認ができます。（→Eメール／Iファクス共通の通信設定をする） ［通信設定］で＜POP発行間隔＞を「0」以外に設定する サーバーを経由しないIファクスをSMTPで受信する

保存画面からの操作
1.
［状況確認/中止］を押す
2.
［保存］→［ジョブ履歴］を押す
3.
ジョブを選択→目的の操作を選択
選択できる操作

［詳細情報］： | 選択したジョブの詳細情報を表示します。表示された詳細情報を確認して、［OK］を押すと保存画面に戻ります。
［リストプリント］： | ジョブ履歴リストをプリントします。［リストプリント］→［はい］を押すとリストがプリントされます。

メモ
リストプリントは、［用紙カセット自動選択のON/OFF］の［その他］で「ON」に設定されている給紙箇所に、A3、B4、 A4、A4Rの薄紙、普通紙、再生紙または色紙がセットされているときにプリントできます。（→機能ごとに給紙箇所を自動で選択する） ただし、［用紙カセット自動選択のON/OFF］で、［コピー］の［用紙の種類を考慮する］が「ON」に設定されている場合は、色紙に設定されている給紙箇所からはプリントできません。

0KCS-157