共通仕様／JAN、EAN、UPC用フォント仕様
共通仕様
JAN、EAN、UPC用フォント仕様
共通仕様
各文字セットは、JAN、EAN、UPC、CODE39、NW－7、EAN－128、標準料金代理収納用EAN－128、OCR－B、カスタマバーコードのいずれも1バイトフォントです。
印字するバーコードの大きさによって文字セット名称を選択します。
バーコードの印刷は、それぞれの文字セットの持つ属性により印刷します。
各バーコードの割当てられていない文字コードの印字は、スペースに置き換わります。
それぞれのバーコードには、各種ドットフォントによるモジュールとスケーラブルフォントによるモジュールのフォントがあります。
詳細は、「バーコード用フォント 文字セット名称一覧」をご参照ください。
JAN、EAN、UPC用フォント仕様
文字セット仕様（ドットフォント）
文字セット仕様（スケーラブルフォント）
バーコードシンボル
バーコードの寸法
0KCS-1HX