IDカードをコピーする
IDカードの表面と裏面を、1枚の用紙に並べてコピーします。
用紙のサイズに合わせて自動的に配置されるので、運転免許証などのIDカードをコピーしたいときに便利です。

IDカード |  | A4の場合 | A4Rの場合

重要
IDカードは原稿台ガラスにセットしてください。フィーダーにIDカードをセットして［IDカードコピー］で読み込むことはできません。

メモ
使用できる用紙サイズは、A4またはA4Rです。

1.
[コピー]を押す
2.
[その他の機能]→[IDカードコピー]を押す
3.
[変更]を押す→用紙を選択→[OK]を押す
4.
［OK］→［閉じる］を押す
5.
原稿台ガラスにIDカードのオモテ面を下にしてセット

メモ
フィーダーに原稿がセットされている場合は、コピーを開始できません。フィーダーの原稿を取り除いてください。 A5サイズの範囲が読み取られます。IDカードは横向きに置いてください。 *1: IDカード *2: 読み取りサイズ *3: 原稿台ガラス

6.
～（テンキー）で必要なコピー枚数（1 ～ 999）を入力
コピー枚数を修正するときは、（クリア）を押して設定枚数を取り消し、必要な枚数を入力しなおします。
7.
（スタート）を押す
オモテ面の読み取りが開始されます。
オモテ面の読み取りが完了すると、次の画面が表示されます。
8.
IDカードを裏返してウラ面を下にしてセット→（スタート）を押す
ウラ面の読み取りが開始されます。
9.
ウラ面の読み取り完了後にプリントが自動実行されます

メモ
本機能と組み合わせて使用できない機能については、「機能組み合わせ表」を参照してください。

0KCS-0K0