終了コード一覧
ジョブや操作が正常に終了していない場合は、終了コードを確認し、表示されている終了コードに応じて、必要な処理を行ってください。終了コードは、[状況確認/中止]画面またはシステム状況画面のジョブ履歴の詳細情報画面で確認することができます。

メモ
「# 817」は、使用制限の対象となるデバイスに対してリモートコピーを送信したデバイスで表示されます。 「# 866」は、コンピューターからジョブが送信されたデバイスで表示されます。

＃817

状況 | リモートコピーの送信先となるAMS対応デバイスで、リモートコピーの受信が許可されていないため、ジョブがキャンセルされました。
対処 | リモートコピーの送信先となるAMS対応デバイスで、リモートコピーの受信を許可に設定してください。詳細は、デバイスに付属の取扱説明書を参照してください。AMS対応デバイスでリモートコピーを受信させない場合は、送信元のデバイスでリモートコピープリンターの送信先としての登録を解除してください。

＃866

状況 | セキュリティー違反エラーのジョブを検知しました。
対処 | ジョブの内容を確認してください。