絶対座標円弧プロット命令（AA）
指定する絶対座標を中心とし、現在のペン位置が始点となる円弧を描画します。

JIS | AA <X座標 （sd）>，<Y座標 （sd）>，<中心角 （sd）>《，分解能 （sd）》；
16進数 | 41h 41h <X座標 （sd）> 2Ch <Y座標 （sd）> 2Ch <中心角 （sd）> 《2Ch 分解能 （sd）》 3Bh

| <X座標 （sd）> <Y座標 （sd）>
円弧の中心点を絶対座標で指定します。
<中心角 （sd）>
円弧の角度を指定します。正の値を指定すると現在のペン位置から反時計方向、負の値を指定すると時計方向に描きます。
《分解能 （sd）》
円弧の滑らかさを指定します。円弧は実際はいくつかの直線（弦）に分けて描かれます。この弦の長さを分解能モード（角度／偏倚）に従って指定します。
省略値： | 5度（角度モード）

| 円弧は、直前のペン状態 （UP／DOWN）と現在のペンの種類で描かれます。 円弧は現在のウィンドウ内にのみ描きますが、中心座標は作図範囲内である必要はありません。

| ペン移動命令（絶対座標）（PA） PA

0KCS-27S