Fコードを使って安全に送信する
宛先のファクスがFコード通信に対応していれば、Fコードとパスワードを付けて安全にファクス送信できます。
Fコードを使って送信すると、データは宛先ファクスのメモリーボックス内に送信・保存されます。データを出力するには、パスワードの入力が必要となります。この機能は機密書類をファクス送信する場合に便利です。

重要
この機能を使用するために必要なオプションについては、「各機能に必要なオプション」を参照してください。

1.
アプリケーションソフトウェアの［ファイル］メニューから［プリント］を選択
2.
お使いのファクス→［基本設定］を選択→［宛先の追加］をクリック
[アドレス帳］をクリックして、アドレス帳に登録されている宛先を指定することもできます。アドレス帳から宛先を指定する方法については、「ファクス送信する」を参照してください。
3.
宛先名とファクス番号を入力→［Fコードを使う］にチェックマークを付ける→Fコードとパスワードを入力
4.
［OK］をクリック
5.
複数の宛先に送信する場合には、手順2～4を繰り返す
6.
各パネルで必要に応じた機能を設定→［プリント］をクリック
Fコードをお使いの場合、データは宛先のファクスのメモリーボックス内に送信・保存されます。データは正しいパスワードを入力したときのみ、出力できます。

メモ
お使いのOS、ファクスドライバーのバージョンによって画面が異なることがあります。

0KCS-474