カラーモードを切り替える（カラー選択）
プリントするときのカラーモードを設定します。
メモリーメディアに格納されているJPEG/TIFFファイルをプリントするときを例に説明します。
自動（カラー／白黒）
ファイルがカラーファイルか白黒ファイルかを認識して、自動的にモードを切り替えます。カラーファイルが選択されたときはカラーモードで、白黒ファイルが選択されたときは白黒モードでプリントします。

メモ
ボックス内の CMYK形式のファイルは、［自動(カラー/白黒)］のみ設定できます。（CMYK形式の白黒ファイルは、白黒モードでもプリントできます。）

白黒
ファイルがカラーファイルか白黒ファイルかにかかわらず、白黒モードでプリントします。
単色カラー
指定した 1 色でプリントします。
*1　ファイル
*2　プリント

重要
単色カラーで指定できる色は、レッド／グリーン／ブルー／イエロー／マゼンタ／シアンです。

メモ
単色カラーは、ボックスのファイルをプリントする場合のみ使用できます。 単色カラーモードでプリントした場合、白黒ファイルもカラープリントとしてカウントされます。

2色カラー
黒と指定した 1色でプリントします。
*1　ファイル
*2　プリント

重要
2色カラーで指定できる色は、レッド／グリーン／ブルー／イエロー／マゼンタ／シアンです。 白黒ファイルは、2 色カラーでプリントできません。ただし、カラーと白黒が混在しているファイルは、2 色カラーでプリントできます。

メモ
2 色カラーは、ボックスのファイルをプリントする場合のみ使用できます。 2 色カラーモードでカラーと白黒が混在しているファイルをプリントした場合、白黒ページもカラープリントとしてカウントされます。

1.
［保存ファイルの利用］→［メモリーメディア］を押す
2.
目的のメモリーメディアを選択→目的のファイルがある階層を選択
3.
目的のファイルを選択→［プリントする］を押す
ボックス内のファイルを選択したときは、[プリント設定変更]を押して、手順5へ進みます。
PDFまたはXPSファイルを選択したときは、手順5に進みます。
4.
用紙を選択→［OK］を押す
5.
［カラー選択］を押す→カラーモードを選択→［OK］を押す
手順1で［ボックス］を選択した場合は、［自動(カラー/白黒)］、［白黒］、［単色カラー］、［2色カラー］から選択します。
［自動(カラー/白黒)］、［白黒］を選択した場合：
［単色カラー］を選択した場合：
［2色カラー］を選択した場合：
［自動(カラー/白黒)］、［白黒］を選択した場合：
［OK］を押します。
［単色カラー］を選択した場合：
指定する色（［レッド］、［グリーン］、［ブルー］、［イエロー］、［マゼンタ］、［シアン］）を選択したあと、［OK］を押します。
［2色カラー］を選択した場合：
黒と組み合わせる色（［レッド］、［グリーン］、［ブルー］、［イエロー］、［マゼンタ］、［シアン］）を選択したあと、［OK］を押します。
用紙を変更するには、「プリントする用紙を選択する（用紙選択）」を参照してください。

重要
本機能と組み合わせて使用できない機能については、「機能組み合わせ表」を参照してください。

メモ
工場出荷時は、「自動(カラー/白黒)」に設定されています。 白黒プリントを連続して実行したあと、カラープリントを実行すると、タッチパネルディスプレーにカラープリントが準備中であることを示すメッセージが表示されることがあります。メッセージが消えるまでお待ちください。メッセージが消えたらカラープリントが始まります。 ワンタッチ調整でレトロ調モノクロを設定している場合、カラー選択に「単色カラー(レトロ調モノクロ)」と表示されます。 任意のカラーモ－ドをデフォルトとして使用したい場合は、［デフォルト設定の変更］で登録できます。（→保存ファイルの利用の設定をする）

0KCS-119