Q&A
原稿の下地がスキャンされたり、原稿の裏面が移ってスキャンされてしまう

1. | ［拡張設定］タブの［背景調整］で［背景濃度］を選択します。
2. | ［詳細］をクリックして［背景濃度の調整］ダイアログを表示させ、各色のスライダーを動かして背景の濃度を調整します。

原稿の周囲の影がスキャンされてしまう

1. | ［拡張設定］タブで、［処理オプション］をクリックします。
2. | ［原稿枠消しを使う］を選択します。

100%まで原稿を読み込んだあと、スキャンが止まり、データ読み込みに時間がかかる
Windowsファイアウォール機能を持っているOSで設定を有効にしていると、スキャン完了までに時間がかかる場合があります。Windowsファイアウォールで、UDPポートの通信が許可されているか確認してください。
通常はインストール時に自動で設定されます。
設定されていない場合は、手動で設定してください。
[名前]：任意の名称
[ポート番号]：56338
[プロトコル]：[UDP]を選択
Windows 7/8/8.1/Windows Server 2008 R2/2012の場合:

1 | []（スタート） → [コントロールパネル] → [システムとセキュリティ] → [Windowsファイアウォール] → [詳細設定]（Windows 8/8.1/Server 2012の場合：画面右側のチャームを表示したあと、［検索］に「ファイアウォール」と入力→[設定]を選択→[設定]の表示結果から［Windowsファイアウォール］をクリック→［詳細設定］）をクリックします。
2 | [セキュリティが強化されたWindowsファイアウォール]ダイアログボックスで、[受信の規則]を選択し、[新しい規則]をクリックします。
3 | [新規の受信の規則ウィザード]で、[ポート]を選択し、[次へ]をクリックします。
4 | [UDP]を選択し、[特定のローカルポート]に56338を入力して、[次へ]をクリックします。
5 | [接続を許可する]を選択し、[次へ]をクリックします。
6 | [プライベート]のみチェックし、[次へ]をクリックします。
7 | [名前]に任意の名称を入力し、[完了]をクリックして、[新規の受信の規則ウィザード]を閉じます。

Windows Vista/Windows Server 2008の場合:

1 | []（スタート） → [コントロールパネル] → [Windowsファイアウォールによるプログラムの許可]をクリックします。
2 | [Windowsファイアウォールの設定]ダイアログボックスの[例外]タブで、[ポートの追加]をクリックします。
3 | [ポートの追加]ダイアログボックスで、以下の設定を行い、[OK]をクリックします。 [名前]：任意の名称 [ポート番号]：56338 [プロトコル]：[UDP]を選択
4 | [OK]をクリックし、[Windowsファイアウォールの設定]ダイアログボックスを閉じます。

Windows XP/Windows Server 2003/Server 2003 R2の場合:

1 | [スタート] → [コントロールパネル] → [セキュリティ センター] → [セキュリティの設定の管理] → [Windowsファイアウォール]をクリックします。
2 | [Windowsファイアウォール]ダイアログボックスの[例外]タブで、[ポートの追加]をクリックします。
3 | [ポートの追加]ダイアログボックスで、以下の設定を行い、[OK]をクリックします。 [名前]：任意の名称 [ポート番号]：56338 [UDP]を選択
4 | [OK]をクリックし、[Windowsファイアウォール]ダイアログボックスを閉じます。

メモ
お使いのOSのエディションや環境設定によって、手順が異なります。

0KCS-40U