カラー印刷時のトナー量を抑える
カラー印刷時にトナー量を調整することで、トナーの載りすぎを抑え、次のような印刷不具合が抑制されることがあります。
画像の濃い部分のトナーの飛び散り
濃い文字やラインの残像
低温環境でのトナーの定着不良
OHPフィルムへ印刷した画像の投影時の黒ずみ
両面印刷した原稿をコピーした時の裏写り

メモ
・コピー、プリントまたは保存ファイルの利用の［カラー選択］で［フルカラー］を選択している場合、または［自動(カラー/白黒)］を選択してフルカラーと認識されている場合に有効になります。 ・この機能を設定すると、カラー印刷の表現を低下させる可能性があります。

1.
（設定／登録）を押す
2.
［調整/メンテナンス］→［画質調整］→［カラー印刷時のトナー量補正］を押す
3.
トナー量を選択→［OK］を押す
選択する項目
［OFF］：通常通りのトナーの量でプリントします。
［レベル1］：色の濃い部分のトナーの量を少し調整して（減らして）プリントします。
［レベル2］：全体的にトナーの量を調整して（減らして）プリントします。
0KCS-06J