USBを使用する
USBに関する設定を行います。
本製品をUSBデバイスとして使用する
USB入力デバイスにMEAPドライバーを使用する
USB外部記憶デバイスにMEAPドライバーを使用する
本製品をUSBデバイスとして使用する
1.
（設定／登録）を押す
2.
［環境設定］→［外部インターフェイス］→［USB設定］を押す
3.
［USBデバイスとして使用］→［ON］→［OK］を押す
USBデバイスを使用しないときは、［OFF］を押します。
USB入力デバイスにMEAPドライバーを使用する
1.
（設定／登録）を押す
2.
［環境設定］→［外部インターフェイス］→［USB設定］を押す
3.
［USB入力デバイスにMEAPドライバーを使用］→［ON］→［OK］を押す
USB入力デバイスにMEAPドライバーを使用しないときは、［OFF］を押します。

重要
キーボードやカードリーダーなどを使用するMEAPアプリケーションの種類によっては、本項目の設定を「ON」にする必要があります。「ON」にする必要があるかどうかは、お使いのMEAPアプリケーションの取扱説明書を参照してください。または、お買い求めの販売店へお問い合わせください。

USB外部記憶デバイスにMEAPドライバーを使用する
1.
（設定／登録）を押す
2.
［環境設定］→［外部インターフェイス］→［USB設定］を押す
3.
［USB外部記憶デバイスにMEAPドライバーを使用］→［ON］→［OK］を押す
USB外部記憶デバイスにMEAPドライバーを使用しないときは、［OFF］を押します。

重要
USB外部記憶デバイスを使用するMEAPアプリケーションの種類によっては、本項目の設定を「ON」にする必要があります。「ON」にする必要があるかどうかは、お使いのMEAPアプリケーションの取扱説明書を参照してください。または、お買い求めの販売店へお問い合わせください。

メモ
操作パネルで設定した内容は、本製品を再起動したときに有効になります。タッチパネルディスプレーの最下部に「設定/登録の 「設定の反映」 を実行してください。」と表示された場合は、（設定／登録）の［設定の反映］を押して再起動できます。電源を入れ直して再起動する場合は、「主電源と節電キーについて」を参照してください。

0KCS-3F3