トナー容器の交換
トナーが残り少なくなると、タッチパネルディスプレーにメッセージが表示されます。しばらくプリントできますが、タッチパネルディスプレーに表示されている色の新しいトナー容器を用意してください。なお、ご契約の内容によってはこのメッセージは表示されません。
ブラックトナー、またはすべてのトナーがなくなり、プリントできない状態になると、タッチパネルディスプレーにトナー容器の交換方法が表示されます。次の手順に従ってトナー容器を交換してください。
［閉じる］を押したときは、トナーをすぐに交換しなくても、モードの設定、原稿の読み込みなどの操作を続けることができます。

警告
トナー容器を火中に投じないでください。トナーに引火して、やけどや火災の原因になります。 トナーをこぼした場合は、トナー粉塵を吸い込まないように掃き集めるか、濡れた雑巾などで拭き取ってください。粉塵爆発に対する安全対策がとられていない一般の掃除機は使用しないでください。掃除機の故障や静電気による粉塵爆発の原因になることがあります。

注意
トナー容器は幼児の手の届かないところへ保管してください。 トナーを誤って飲んだときは、直ちに医師に相談してください。 トナーが衣服や手に付着したときは、直ちに水で洗い流してください。温水で洗うとトナーが定着し、汚れが取れなくなることがあります。

重要
トナー容器は必ず本製品専用のものをお使いください。 本製品に対応するキヤノン純正トナーについては、「交換部品」を参照してください。 トナー容器の交換は、トナー容器交換のメッセージが表示されてから行ってください。 トナー容器の交換は、プリント中に行わないでください。 交換するトナーの色はタッチパネルディスプレーに表示されます。複数のトナー容器を交換する必要がある場合は、ブラック、イエロー、マゼンタ、シアンの順にトナー容器を交換します。 シアン、マゼンタ、イエローのいずれかのトナーがなくなったあとで白黒コピー／プリントを行う場合は、空になったトナー容器を抜かないでください。 トナーが残り少なくなったことをお知らせするメッセージは、設定により表示させたり消去することができます。（→トナー残量の警告画面を表示する）/（→トナー残量の警告表示を消去する）

メモ
トナーがなくなり中断したプリントジョブは、トナー容器の交換後に自動的に再開します。 ブラックのトナーが残っている場合は、白黒コピー／プリントを行うことができます。 トナー容器交換後にコピー／プリントの色がトナー容器交換前と異なる場合は、［自動階調補正］で色を調整してください。（→階調や濃度を自動補正する）

1.
を押します。

メモ
ブラックトナー、またはすべてのトナーがなくなった場合はこの手順は必要ありません。

2.
タッチパネルディスプレーに表示されている色のトナー容器を取り外します。

| 1.本体前カバーを開く
2.交換するトナー容器を引き出す トナー容器が半分程度出てきたら、容器の下に手を添えながらまっすぐ引き出してください。

警告
使用済みのトナー容器を火中に投じないでください。トナー容器内に残ったトナーに引火して、やけどや火災の原因になります。

重要
トナー容器を何かにぶつけたりするなどの衝撃を与えないでください。トナーが漏れることがあります。

3.
新しいトナー容器の準備をします。

| 1.新しいトナー容器を箱から取り出す
| 2.新しいトナー容器の白い部分を必ず上にして、縦方向に10回程度振る

重要
| トナー容器の白い部分を下に向けないでください。トナーがうまく供給されない場合があります。

4.
新しいトナー容器をセットします。

| 1.新しいトナー容器と本体のトナー入り口を図のように合わせる
2.新しいトナー容器を奥まで押し込む

メモ
トナー容器が半分程度入るまで、容器の下に手を添えながらまっすぐ押し込んでください。

5.
本体前カバーを閉じます。

注意
カバーを閉じる場合は、すき間に指をはさまないように注意してください。

トナー容器の交換後に、以下のような画面が表示されることがあります。

枠囲みされた部分に装着されているトナー容器の状態が表示されますので、必ず確認してください。

表示されるメッセージ | 状態
異なる色のトナーの可能性あり | 誤った色のトナー容器がセットされています
型番が異なるトナーの可能性あり | 誤った型番のトナー容器がセットされています
トナー容器の故障の可能性あり | 故障している可能性のあるトナー容器がセットされています
---- | 正しいトナー容器がセットされています

このままの状態で使用し続ける場合は［使用する］を押します。ただし、本機の故障や機能の一部が正しく動作しないなどの問題が発生しても、保証の対象外です。
トナー容器を交換する場合は［キャンセル］を押します。
対処方法が不明な場合は、トナー容器をお買い求めになった販売店にお問い合わせください。
0KCS-0F2