XPS
→ ＜ファンクション設定＞ → ＜プリンター＞ → ＜プリンター設定＞ → ＜仕様設定＞ → ＜XPS＞*1

設定／登録項目 | 設定項目 | Device Admin | Network Admin | リモートUI による設定 | 機器情報 配信 | 一括 インポート
＜マッチング方法＞ | ＜一般＞、＜モニター色再現＞、＜色差最小＞、＜VIVIDフォト＞、＜ダウンロードプロファイル＞ |  |  |  |  | C
＜写真補正(カラー時のみ有効)＞
＜オートフォトモード＞ | ＜する＞、＜しない＞ |  |  |  | × | C
＜赤目補正＞ | ＜赤目補正＞： ＜する＞、＜しない＞ ＜赤目補正レベル＞*2： ＜弱く＞、＜標準＞、＜強く＞ |  |  |  | × | C
＜顔明るく補正＞ | ＜顔明るく補正＞： ＜する＞、＜しない＞ ＜顔明るく補正レベル＞*2： ＜弱く＞、＜標準＞、＜強く＞ |  |  |  | × | C
＜中間調選択＞ | ＜テキスト＞： ＜解像度＞、＜階調＞、＜誤差拡散＞ ＜グラフィックス＞： ＜解像度＞、＜階調＞、＜誤差拡散＞ ＜イメージ＞： ＜解像度＞、＜階調＞、＜誤差拡散＞ |  |  |  |  | B
＜グレー補償＞ | ＜テキスト＞： ＜する＞、＜しない＞ ＜グラフィックス＞： ＜する＞、＜しない＞ ＜イメージ＞： ＜する＞、＜しない＞ |  |  |  |  | B
＜グレースケール変換方式＞*2 | ＜テキスト＞： ＜sRGB＞、＜NTSC＞、＜RGB均等＞ ＜グラフィックス＞： ＜sRGB＞、＜NTSC＞、＜RGB均等＞ ＜イメージ＞： ＜sRGB＞、＜NTSC＞、＜RGB均等＞ |  |  |  |  | C

*1 | ダイレクトプリンターをお使いの場合のみ、表示される項目です。
*2 | オプションの有無や他の設定項目の内容によって表示されるときと、表示されないときがあります。

13EY-017