# ＜コピー＞

コピーについての設定をします。

##### ＜よく使う設定の登録/編集＞

＜ファンクション設定＞ ＜コピー＞
コピーするときにによく使う設定の組み合わせを１つのボタンに登録しておくことができます。ボタンに名称をつけることも可能です。よく使う機能の組み合わせを登録する

##### ＜デフォルト設定の変更＞

＜ファンクション設定＞ ＜コピー＞
＜コピー＞機能の初期値として登録されている設定を変更できます。

##### ＜「その他の機能」のショートカット登録＞

＜ファンクション設定＞ ＜コピー＞
コピー画面に表示するショートカットを登録します。使用することが多い機能を登録しておくと便利です。よく使う機能の組み合わせを登録する

##### ＜自動ソート＞

＜ファンクション設定＞ ＜コピー＞
本設定を＜ON＞にしておくと、フィーダーに原稿をセットした時点で、仕上げモードを自動的に＜ソート(1部ごと)＞と＜シフト(ずらし)＞に切り替えます。複数部コピーする場合に、仕分けし忘れることを防ぐための機能です。

フィニッシャー装着時は＜ソート(1部ごと)＞と＜シフト(ずらし)＞が設定され、フィニッシャー非装着時は＜ソート(1部ごと)＞に設定されます。

##### ＜オートタテヨコ回転＞

＜ファンクション設定＞ ＜コピー＞
本設定を＜ON＞にしておくと、セットした原稿と給紙トレイにセットされている用紙の向きが異なるときでも、用紙の方向に合わせて自動的に画像を90度回転してコピーします。

A4、B5、A5サイズの原稿をA3、B4の用紙に拡大コピーする場合は、＜ON＞に設定してもオートタテヨコ回転を行いません。 回転できる原稿サイズは、等倍の場合はA4以下の定形サイズのみです。

##### ＜自動 (カラー/白黒) を使用＞

＜ファンクション設定＞ ＜コピー＞ ＜コピーのカラー選択設定＞
カラーモード（自動カラー選択）の使用を制限できます。

##### ＜フルカラーを使用＞

＜ファンクション設定＞ ＜コピー＞ ＜コピーのカラー選択設定＞
カラーモード（フルカラー）の使用を制限できます。

##### ＜フィーダー使用時のコピー速度優先＞

＜ファンクション設定＞ ＜コピー＞
フィーダーを使ってコピーするとき、精度よりも速度を優先することができます。

##### ＜グループ間仕切紙＞

＜ファンクション設定＞ ＜コピー＞
＜仕上げ＞の＜グループ (ページごと)＞で複数部コピーをする場合、ページごとに仕切り紙を挿入することができます。＜ON＞を選んだ場合は、給紙カセットを選びます。
13AC-0FL