# コピーの仕上がりを確認する

|  | 大量にコピーする前に、試しに1部だけコピーして仕上がりを確認したり、原稿を1ページずつコピーして確認しながら読み込んだりすることができます。事前にコピーの仕上がりを確認することで、出力ミスをなくすことができます。

1部だけ仕上がりを確認する（試しコピー）
1ページずつ仕上がりを確認する（読み込みチェックプリント）

## 1部だけ仕上がりを確認する（試しコピー）

部数指定した場合、試しに1部だけコピーして仕上がりを確認してから、すべての部数をコピーすることができます。指定したページのみの仕上がりを確認することもできます。
1
フィーダーに原稿をセットする 原稿をセットする
2
メインメニューで＜コピー＞を押す ＜メインメニュー＞画面
3
用途や目的に合わせてコピーの設定をする コピーの基本操作
4
コピーの基本画面で＜試しコピー＞を押す コピーの基本画面について
5
試しコピーするページを選び、＜OK＞を押す
すべてのページを試しコピーする場合は、＜全ページ＞を選びます。
ページを指定して試しコピーする場合は、＜指定ページ＞を選びます。＜開始ページ＞または＜終了ページ＞を押してページを入力します。
＜指定ページ＞を選んだとき
仕上げや製本などの処理は行われません。
仕上がりのページ数を基準にページ指定してください。たとえば、原稿が10ページの場合、ページレイアウトを2in1に設定してコピーする 原稿を1ページにまとめる（ページ集約）と仕上がりは5ページとなるため、もとの文書の7～10ページを試しコピーしたいときは、＜開始ページ＞を4ページ、＜終了ページ＞を5ページと指定します。
6
を押す
試しコピーが出力されます。コピー結果を確認してください。

###### コピー結果に問題がないとき

＜プリント開始＞を押して、指定した部数を出力します。手順4で＜全ページ＞を選んだ場合は、指定した部数から1部引いた残りの部数が出力されます。手順4で＜指定ページ＞を選んだ場合は、指定した部数がすべて出力されます。

###### 設定を変更したいとき

＜設定変更＞を押して設定を変更します。変更後に＜試しコピー＞ボタンが表示されるので、もう一度試しコピーを行ってください。

## 1ページずつ仕上がりを確認する（読み込みチェックプリント）

原稿を読み込むときに1ページずつコピーして仕上がりを確認し、全ページの読み込みが終わってからまとめてコピーできます。
1
原稿台ガラスに原稿をセットする 原稿をセットする
2
メインメニューで＜コピー＞を押す ＜メインメニュー＞画面
3
用途や目的に合わせてコピーの設定をする コピーの基本操作
4
コピーの基本画面で＜その他の機能＞を押すコピーの基本画面について
5
＜読込チェックプリント＞ ＜閉じる＞を押す
6
を押す
チェックプリントが出力されます。コピー結果を確認してください。

###### コピー結果に問題がないとき

次の原稿を読み込む場合は、原稿をセットして再度を押します。すべての原稿を読み込んで＜コピー開始＞を押すと、コピーが始まります。

###### 原稿を読み込みなおしたいとき

読み込んだ原稿を破棄してもう一度読み込みなおすには、＜再読込＞にチェックマークを付けたあとを押します。

###### 設定を変更したいとき

＜設定変更＞を押して設定を変更します。変更後にを押して、チェックプリントを出力してください。
片面原稿を両面コピーする場合、＜読込チェックプリント＞を指定すると片面ずつ出力されます。＜コピー開始＞を押すと両面で出力されます。
13AC-046