# 白紙ページを読み込まないようにする

|  | 原稿に含まれる白紙ページを検知して読み込まないようにすることができます。

1
原稿をセットする 原稿をセットする
2
メインメニューで＜スキャンして送信＞を押す ＜メインメニュー＞画面
3
スキャンの基本画面で宛先を指定する スキャンの基本画面について
4
必要に応じて読み込み設定をする スキャンの基本操作
5
＜その他の機能＞ ＜白紙スキップ＞を押す
6
スキップする原稿の色を選ぶ
原稿の紙の色に関係なくすべての白紙原稿をスキップするときは＜白い紙/色紙＞、紙が白色の白紙原稿だけスキップするときは＜白い紙のみ＞を選びます。
＜プレビューする＞を押してチェックマークを付けると、読み込んだ原稿の内容をプレビュー画面で確認できます。読み込んだ原稿を確認してから送信／保存する（プレビュー）
7
＜検知レベルの調整＞を押し、白紙を検知する精度を設定したあと＜OK＞を押す
＜-＞を押すと検知精度が低くなります。＜+＞を押すと検知精度が高くなります。原稿の文字や画像が薄いときは検知精度を低めに、原稿に影やゴミなどが写っているときは検知精度を高めに設定してください。
8
＜OK＞ ＜閉じる＞を押す
9
を押す
原稿が読み込まれ、送信／保存が始まります。

送信／保存した原稿の枚数は、次の手順で確認してください。 ＜送信＞ ＜ジョブ履歴＞ 文書を選ぶ ＜詳細情報＞ ＜送信ページ数＞に表示される枚数を確認する 状況画面や通信管理レポートには白紙を含んだ枚数が表示されます。スキャンの状況や履歴を確認する

13AC-082