# ログを管理する

本機がどのように使用されているかを確認／分析したいときは、ログを活用することができます。ログには操作日時、ユーザー名、操作の種類、機能の種類、操作結果などの情報が記録されます。ログの種類については、おもな仕様を参照してください。ログの管理にはAdministratorの権限が必要です。
ログの記録を開始する
ログをファイルに出力する
ログを削除する

## ログの記録を開始する

ログの記録を開始するときは次の操作を行います。
リモートUIを起動 ［設定/登録］ ［デバイス管理］ ［監査ログのエクスポート/クリア］ ［監査ログ情報］ ［監査ログの収集］の［開始］をクリック

ネットワーク接続ログ、ボックス認証ログ、ボックス文書操作ログ、本体管理ログを生成する場合は、［デバイス管理］ ［監査ログを取得］ ［監査ログを取得する］のチェックマークを付けて、［OK］ ［設定の反映］をクリックしてください。 アドバンスドボックス操作ログを生成する場合は、［アドバンスドボックス設定］ ［操作ログを取得する］のチェックマークを付けて、［OK］ ［設定の反映］をクリックしてください。

## ログをファイルに出力する

各種ログをCSVファイル形式で出力してパソコンに保存し、Microsoft Excelなどの表計算ソフトやMicrosoft Accessなどのデータベースソフトなどで開くことができます。

ログをファイルに出力する際には、TLSを使用するか、IPSecを設定してください。 IPSecの設定をする

リモートUIを起動 ［設定/登録］ ［デバイス管理］ ［監査ログのエクスポート/クリア］ ［監査ログのエクスポート］ ［エクスポート］ 画面の指示に従ってファイルを保存
出力後、ログをすべて削除するときは、［エクスポート後にログを本体から削除する］にチェックマークを付けてから［エクスポート］をクリックます。なお、このとき［キャンセル］をクリックして出力を中止すると、ファイルに完全に出力されていなくてもログは削除されます。

## ログを削除する

取得したログをすべて削除します。
リモートUIを起動 ［設定/登録］ ［デバイス管理］ ［監査ログのエクスポート/クリア］ ［監査ログの削除］ ［削除］ ［はい］
関連項目
リモートUIを起動する
TLS用の鍵と証明書を設定する
13AC-0E7