# Windowsの基本操作

［コンピューター］または［マイコンピュータ］の表示方法
プリンターフォルダーの表示方法
プリントサーバー内の共有プリンターの表示方法
Windowsのテストページの印刷方法
プロセッサバージョンの確認方法
コンピューター名の確認方法
LPR/RAWプリンターポートの確認方法

### ［コンピューター］または［マイコンピュータ］の表示方法

Windows Vista/7/Server 2008
［スタート］ ［コンピューター］を選びます。
Windows 8/Server 2012
画面の左下隅を右クリック ［エクスプローラー］ ［コンピューター］または［PC］を選びます。
Windows 8.1/Server 2012 R2
［スタート］を右クリック ［エクスプローラー］ ［コンピューター］または［PC］を選びます。
Windows Server 2003
［スタート］ ［マイコンピュータ］を選びます。
Windows 10
［］ ［エクスプローラー］ ［PC］を選びます。

### プリンターフォルダーの表示方法

Windows Vista
［スタート］ ［コントロールパネル］ ［プリンタ］をクリックします。
Windows 7/Server 2008 R2
［スタート］ ［デバイスとプリンター］を選びます。
Windows 8/Server 2012
画面の左下隅を右クリック ［コントロールパネル］ ［デバイスとプリンターの表示］を選びます。
Windows 8.1/Server 2012 R2
［スタート］を右クリック ［コントロールパネル］ ［デバイスとプリンターの表示］を選びます。
Windows Server 2003
［スタート］ ［プリンタとFAX］を選びます。
Windows Server 2008
［スタート］ ［コントロールパネル］ ［プリンタ］をダブルクリックします。
Windows 10
［］を右クリック ［コントロールパネル］ ［ハードウェアとサウンド］ ［デバイスとプリンター］を選びます。

### プリントサーバー内の共有プリンターの表示方法

1
エクスプローラーを表示する
Windows Vista/7/Server 2003/Server 2008
［スタート］ ［すべてのプログラム］または［プログラム］ ［アクセサリ］ ［エクスプローラ］を選びます。
Windows 8/Server 2012
画面の左下隅を右クリック ［エクスプローラー］を選びます。
Windows 8.1/Server 2012 R2
［スタート］を右クリック ［エクスプローラー］を選びます。
Windows 10
［］ ［エクスプローラー］を選びます。
2
［ネットワーク］または［マイネットワーク］からプリントサーバーを選ぶ
ネットワーク上のパソコンを確認するには、ネットワーク探索を有効にしたり、ネットワーク上でパソコンを検索したりする必要がある場合があります。
共有プリンターが表示されます。

### Windowsのテストページの印刷方法

Windowsのテストページを印刷して、プリンタードライバーの動作を確認することができます。
1
手差しトレイに、A4サイズの用紙をセットする 手差しトレイにセットする
2
プリンターフォルダーを表示する プリンターフォルダーの表示方法
3
本機のプリンタードライバーのアイコンを右クリックし、［プリンターのプロパティ］または［プロパティ］をクリックする
4
［全般］タブで［テストページの印刷］をクリックする
テストページが印刷されます。

### プロセッサバージョンの確認方法

お使いのWindowsが、32ビット版か64ビット版かわからない場合は、次の手順で確認することができます。
1
［コントロールパネル］を表示する
Windows Vista/7/Server 2008
［スタート］ ［コントロールパネル］を選びます。
Windows 8/Server 2012
画面の左下隅を右クリック ［コントロールパネル］を選びます。
Windows 8.1/Server 2012 R2
［スタート］を右クリック ［コントロールパネル］を選びます。
Windows 10
手順2へ進んでください。
2
［システム］を表示する
Windows Vista/7/8/Server 2008 R2/Server 2012
［システムとメンテナンス］または［システムとセキュリティ］ ［システム］をクリックします。
Windows Server 2008
［システム］をダブルクリックします。
Windows 10
［］ ［設定］ ［システム］ ［バージョン情報］を選びます。
3
プロセッサバージョンを確認する
32 ビット版のとき
［32ビットオペレーティングシステム］と表示されます。
64 ビット版のとき
［64ビットオペレーティングシステム］と表示されます。

### コンピューター名の確認方法

##### Windows Vista/7/8/10/Server 2008/Server 2012

1 | ［コントロールパネル］を表示する Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2 ［スタート］ ［コントロールパネル］を選びます。 Windows 8/Server 2012 画面の左下隅を右クリック ［コントロールパネル］を選びます。 Windows 8.1/Server 2012 R2 ［スタート］を右クリック ［コントロールパネル］を選びます。 Windows 10 手順2へ進んでください。
2 | ［システム］を表示する Windows Vista/7/8/Server 2008 R2/Server 2012 ［システムとセキュリティ］または［システムとメンテナンス］ ［システム］をクリックします。 Windows Server 2008 ［システム］をダブルクリックします。 Windows 10 ［］ ［設定］ ［システム］ ［バージョン情報］をクリックします。

##### Windows Server 2003

1 | ［スタート］ ［コントロールパネル］を選ぶ
2 | ［システム］画面を表示する ［パフォーマンスとメンテナンス］ ［システム］を表示します。
3 | ［コンピュータ名］または［ネットワークID］タブをクリックする
4 | ［変更］または［プロパティ］をクリックする

### LPR/RAWプリンターポートの確認方法

1
プリンターフォルダーを開く プリンターフォルダーの表示方法
2
本機のアイコンを右クリックし、［プリンターのプロパティ］または［プロパティ］をクリックする
3
［ポート］を確認する
［ポート］ページを表示します。
ポートが正しく選択されていることを確認します。
13AC-0S6