# TLコードで複製を制限する

|  | TLコードを強制的に印字して、コピーや印刷によって出力された用紙の複製を抑制することができます。コピー時にTLコードを印字するのか、印刷時に印字するのかを選択した後、埋め込む情報を指定します。

複合機の設定によっては、ジョブロック情報によって複製を制限した文書でも印刷／コピーできる場合があります。＜ジョブロックの動作設定＞ ＜ジョブロックのTLコード設定＞

1
を押す
2
＜ファンクション設定＞ ＜共通＞ ＜印刷動作＞ ＜地紋印字/ジョブロックの設定＞ ＜強制地紋印字/ジョブロック＞を押す
3
TLコードによるジョブロックを有効にする機能を選ぶ
TLコードを使用したい機能の＜強制ジョブロック＞を押します。＜保存ファイルの利用＞の＜強制ジョブロック＞を選ぶと、保存したファイルを印刷するときにTLコードが埋め込まれます。
4
＜ジョブロック情報＞ ＜無条件禁止＞ ＜OK＞を押す

###### 追跡情報を設定する

追跡情報を有効にすると、「誰が、いつ、どの機械を使って出力したのか」という出力履歴をTLコードに記録することができます。

1 | ＜追跡情報＞を押す
2 | ＜設定する＞を選び、必要な設定をしたあと、＜OK＞を押す ＜任意文字列＞ 部門ID／ユーザー名、日時、機器名などのほかに、任意の文字を埋め込みたい場合は、追加する文字を入力します。 ＜確認時のパスワード＞ 情報解析ツールを使って追跡情報を解析するときに、パスワードの入力を要求するには、＜設定する＞を選択してパスワードを設定します。お買い上げ時の設定では、パスワードは「7654321」です。変更してご使用ください。

複製を許可し、追跡情報だけを埋め込みたいときは、＜ジョブロック情報＞ ＜無条件許可＞ ＜OK＞を押します。文書の複製を許可するTLコードが印字されます。
＜地紋情報＞を押すと、ジョブロック機能に加え、地紋印字を設定することができます。地紋印字機能を組み合わせることで、ジョブロック機能に対応していない複合機を利用した際、文書の無断複製を抑止できます。
5
＜OK＞を押す
他の機能でもTLコードによるジョブロック機能を設定したいときは、手順3に戻ります。

TLコードのドットサイズなどを設定することができます。TLコードに埋め込んだ情報がうまく読み取れないときにお試しください。＜地紋印字/ジョブロックの設定＞ ＜TLコードの調整＞

関連項目
QRコードで複製を制限する
13AC-0CR