# 原稿台ガラスを清掃する

原稿台ガラスが汚れると、原稿がきれいに読み込めなかったり、原稿のサイズを正しく検知できない場合があります。
1
電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く
電源を切る

電源を切る前に、本機の動作状況を確認してください。実行中の作業があっても電源を切ることができますが、作業が中断されたりデータが破損したりすることがあります。

2
フィーダーを開ける
3
原稿台ガラスとフィーダーの裏面を拭く

| 原稿台ガラスを拭く 原稿台ガラスは、付属のガラス清掃シートを使って拭きます。
| フィーダーの裏面を拭く フィーダーの裏面は、柔らかい布に水を含ませ、かたく絞って拭きます。そのあと、乾いた柔らかい布で拭きます。水分が完全に乾いてから次の手順に進んでください。

##### それでも汚れがとれないときは 柔らかい布に中性洗剤を含ませ、かたく絞って拭いてください。そのあと、柔らかい布でから拭きしてください。

4
フィーダーをゆっくり閉じる
5
電源プラグをコンセントに差し込み、電源を入れる
電源を入れる
13AC-0HC