# Color Network ScanGear 2を使う

Adobe PhotoshopやMicrosoft Office WordなどのアプリケーションからColor Network ScanGear 2を起動して原稿を読み込みます。読み込んだ原稿はアプリケーションの機能を使って自由に加工したり、保存したりすることができます。Color Network ScanGear 2を使うには、あらかじめ準備が必要です。Color Network ScanGear 2を使う準備をする

Color Network ScanGear 2が使用できるシステム環境については、Color Network ScanGear 2のヘルプを参照してください。 ここに掲載されているColor Network ScanGear 2の画面は、Windowsのバージョンによって異なる場合があります。 Color Network ScanGear 2を起動するには、TWAIN対応のアプリケーションが必要です。TWAINに対応しているかどうかは、各アプリケーションのヘルプをご確認ください。

### Color Network ScanGear 2のヘルプについて

Color Network ScanGear 2画面の［ヘルプ］ ［Color Network ScanGear 2 ヘルプ］をクリックすると、ヘルプ画面が表示されます。ユーザーズガイドに記載されていない機能の説明や設定方法については、ヘルプを参照してください。

### Color Network ScanGear 2を使う準備をする

パソコンにColor Network ScanGear 2をインストールしたあと（ドライバーをインストールする）、次の手順でColor Network ScanGear 2が本機に接続できるようにします。
1
［スタート］ ［すべてのプログラム］ ［Color Network ScanGear 2］ ［Color Network ScanGear 2 Tool］をクリックする
2
本機を検索する

###### 本機のIPアドレスまたはホスト名を指定する

1 | ［アドレスを指定］をクリックし、本機のIPアドレスまたはホスト名を［IPアドレスまたはホスト名］テキストボックスに入力する

###### 本機を自動検索する

1 | ［ネットワーク上のスキャナーを探索］をクリックする
2 | ［探索結果のアドレス表示］ドロップダウンリストから［IPアドレス］または［IPアドレスまたはホスト名］を選び、［探索］をクリックする
3 | ［探索結果］リストボックスから本機をクリックして選ぶ

3
［OK］をクリックする
［スキャナーの選択］ダイアログボックスが閉じます。
4
本機が選ばれていることを確認し、［終了］をクリックする
正しく接続できるかどうかを確認するには、［接続テスト］をクリックします。
13AC-08F