# WINSの設定をする

WINSはNetBIOS名（SMBネットワークでのパソコン名やプリンター名）をIPアドレスに変換する名前解決サービスです。WINSを使用するには、WINSサーバーの指定が必要です。

WINSサーバーを本機に登録するには、＜TCP/IP設定＞の＜コンピューター名/ワークグループ名の設定＞を設定する必要があります。＜コンピューター名/ワークグループ名の設定＞

1
を押す
2
＜環境設定＞ ＜ネットワーク＞ ＜TCP/IP設定＞ ＜WINS設定＞を押す
3
＜WINSによる名前解決＞で＜ON＞を押し、＜WINSサーバーアドレス＞にWINSサーバーのIPアドレスを入力する
DHCPサーバーからWINSサーバーのIPアドレスを取得したときは、DHCPサーバーから取得したIPアドレスが優先されます。
4
＜OK＞を押す
5
＜設定の反映＞ ＜はい＞を押す
関連項目
IPv4アドレスを設定する
13AC-010