PCL設定
→ ＜ファンクション設定＞ → ＜プリンター＞ → ＜プリンター設定＞ → ＜仕様設定＞ → ＜PCL設定＞*1

設定／登録項目 | 設定項目 | Device Admin | Network Admin | リモートUI による設定 | 機器情報 配信 | 一括 インポート
＜白紙節約＞ | ＜する＞、＜しない＞ |  |  |  |  | C
＜ページの向き＞ | ＜縦＞、＜横＞ |  |  |  |  | C
＜フォントソース＞ | ＜Internal＞、＜Soft/External＞ |  |  | × | × | C
＜フォント番号＞ | 0～104 （フォントソースでInternalを選択時） 0～999 （フォントソースでSoft/Externalを選択時） |  |  |  | × | C
＜文字サイズ＞*1 | 4.00～12.00～999.75 point |  |  |  | × | C
＜文字数＞*1 | 0.44～10.00～99.99 cpi |  |  |  | × | C
＜行数＞ | 5～64～128 行 |  |  |  | × | C
＜文字コード＞ | ＜ARABIC8＞、＜DESKTOP＞、＜GREEK8＞、＜HEBREW7＞、＜HEBREW8＞、＜ISO4＞、＜ISO6＞、＜ISO11＞、＜ISO15＞、＜ISO17＞、＜ISO21＞、＜ISO60＞、＜ISO69＞、＜ISOCYR＞、＜ISOGRK＞、＜ISOHEB＞、＜ISOL1＞、＜ISOL2＞、＜ISOL5＞、＜ISOL6＞、＜LEGAL＞、＜MATH8＞、＜MCTEXT＞、＜MSPUBL＞、＜PC775＞、＜PC8＞、＜PC850＞、＜PC851＞、＜PC852＞、＜PC862＞、＜PC864＞、＜PC866＞、＜PC8DN＞、＜PC8GRK＞、＜PC8TK＞、＜PC1004＞、＜PIFONT＞、＜PSMATH＞、＜PSTEXT＞、＜ROMAN8＞、＜VNINTL＞、＜VNMATH＞、＜VNUS＞、＜WIN30＞、＜WINARB＞、＜WINBALT＞、＜WINCYR＞、＜WINGRK＞、＜WINL1＞、＜WINL2＞、＜WINL5＞ |  |  |  |  | C
＜ユーザー設定用紙サイズの設定＞ | ＜する＞、＜しない＞ |  |  |  | × | C
＜単位＞*1 | ＜ミリメートル＞、＜インチ＞ |  |  |  | × | C
＜幅＞*1 | 98.4～457.2～1200.0 mm |  |  |  | × | B
＜高さ＞*1 | 98.0～320.0 mm |  |  |  | × | B
＜LF機能＞ | ＜CR+LF＞、＜LFのみ＞ |  |  |  |  | C
＜A4印字領域横幅拡大＞ | ＜する＞、＜しない＞ |  |  |  |  | C
＜中間調選択＞ | ＜テキスト＞：＜解像度＞、＜階調＞、＜誤差拡散＞ ＜グラフィックス＞：＜解像度＞、＜階調＞、＜誤差拡散＞ ＜イメージ＞：＜解像度＞、＜階調＞、＜誤差拡散＞ |  |  |  |  | B
＜マッチング方法＞ | ＜一般＞、＜モニター色再現＞、＜色差最小＞、＜VIVIDフォト＞、＜ダウンロードプロファイル＞ |  |  |  | × | C
＜グレー補償＞ | ＜テキスト＞： ＜する＞、＜しない＞ ＜グラフィックス＞： ＜する＞、＜しない＞ ＜イメージ＞： ＜する＞、＜しない＞ |  |  |  |  | B
＜BarDIMM＞ | ＜有効＞、＜無効＞ |  |  |  |  | C
＜FreeScape＞*1 | ＜使わない＞、＜~＞、＜"＞、＜#＞、＜$＞、＜/＞、＜\＞、＜?＞、＜{＞、＜}＞、＜|＞ |  |  |  |  | C

*1 | オプションの有無や他の設定項目の内容によって表示されるときと、表示されないときがあります。

13EY-013