# 合紙や章紙を差し込む（挿入紙）

|  | 大量コピーするときに、たとえば50ページごとに色紙などを挟み込んでおくと、容易に枚数確認することができます。このように、コピーの途中に差し込む用紙のことを「合紙」と言います。合紙には印字することもできるので、中扉として差し込むこともできます。また、機種によっては市販のインデックス紙の見出し部分に印字して、指定したページに差し込むこともできます。

合紙を差し込む
インデックス紙を差し込む

## 合紙を差し込む

差し込むページを指定し、差し込む枚数や合紙にプリントするかどうかを設定します。

厚紙などの特殊な用紙を差し込む場合は、必ず用紙サイズと種類を正しく設定してから操作してください。用紙サイズと種類を設定する

1
合紙にする用紙をセットする 用紙をセットする
2
原稿をセットする 原稿をセットする
3
メインメニューで＜コピー＞を押す ＜メインメニュー＞画面
4
コピーの基本画面で＜その他の機能＞を押す コピーの基本画面について
5
＜挿入紙＞を押す
6
＜合紙＞ ＜追加＞を押す
7
差し込むページを指定する
差し込んだ合紙が何ページ目に当たるのかをテンキーで入力します。たとえば、100枚コピーしたときに50枚目の次に合紙を差し込みたい場合は、「51」と入力します。
8
詳細設定をする
＜用紙選択＞の＜変更＞を押し、差し込む用紙を選びます。
合紙を2枚以上差し込みたい場合は、＜合紙の設定(挿入枚数)＞のボタンを押し、枚数をテンキーで入力します。
合紙にプリントしたい場合は、＜プリントの設定＞で＜オモテにプリントする＞、＜ウラにプリントする＞、＜両面にプリントする＞のいずれかを選びます。
9
＜OK＞を押す
手順5の画面に戻ります。リストの1行目に設定内容が表示されます。

###### 別のページに合紙を差し込む

リストの2行目以降を選んで＜追加＞を押し、手順6～8を繰り返します。

###### 合紙を編集／削除する

編集／削除する合紙をリストから選び、＜詳細/編集＞または＜削除＞を押します。
10
＜OK＞ ＜閉じる＞を押す
11
を押す
コピーが始まります。

合紙を差し込むだけではコピー枚数としてカウントされませんが、合紙にプリントするとコピー枚数としてカウントされます。 ##### 中扉をつける 合紙にプリントできる機能を利用して、論文や報告書などに「中扉」を挿入することができます。中扉にプリントするための原稿を、コピーする原稿の中に入れておいてください。 中扉のウラ面に何もコピーせず白紙のままにする場合は、手順5で＜章紙＞を選んでください。＜章紙＞は片面のみプリントすることが前提の機能なので、＜プリントの設定＞を省略することができます。

## インデックス紙を差し込む

差し込むページを指定し、差し込む枚数やインデックス紙に印字するかどうかを設定します。インデックス紙に印字する場合は、そのための原稿をコピーする原稿の中に入れておいてください。インデックス紙に対応した機種で利用できます。おもな仕様

インデックスの見出し部分に印字する場合は、次のような原稿をセットしておきます。見出しにする領域には、不要な文字や画像が配置されていないようにしてください。

1
インデックス紙をセットする インデックス紙をセットする
2
原稿をセットする 原稿をセットする
3
メインメニューで＜コピー＞を押す ＜メインメニュー＞画面
4
コピーの基本画面で＜その他の機能＞を押す コピーの基本画面について
5
＜挿入紙＞を押す
6
＜インデックス紙＞を押す
7
見出し部分に印字する場合は、印字位置を設定し、＜OK＞を押す
見出し部分に印字しない場合は、何もせずに＜OK＞を押してください。
見出し部分に正しく印字するには、次の図ようにコピー位置を少しずらす必要があります。どのくらいずらすかを入力します。
8
＜追加＞を押す
9
インデックス紙の設定をする
＜インデックス紙の設定＞で、セットしたインデックス紙の枚数をテンキーで入力します。
＜用紙選択＞で、セットしたインデックス紙に合わせて用紙を選びます。用紙を変更する場合は、＜変更＞を押します。
＜プリントの設定＞で、見出し部分に印字するかどうかを設定します。
10
差し込むページを指定する
＜ページ番号＞を押して、差し込むインデックス紙が何ページ目に当たるのかをテンキーで入力します。
見出し部分に印字しない場合、5枚目の前にインデックス紙を差し込むときは「5」と入力します。
見出し部分に印字する場合、5枚目の原稿を見出し部分に印字するときは「5」と入力します。
11
＜OK＞を押す
手順7に戻ります。画面のリスト1行目に設定内容が表示されます。

###### 別のページにインデックス紙を差し込む

リストの2行目以降を選んで＜追加＞を押し、手順8～10を繰り返します。

###### インデックス紙を編集／削除する

編集／削除するインデックス紙をリストから選び、＜詳細/編集＞または＜削除＞を押します。
12
＜OK＞ ＜閉じる＞を押す
13
を押す
コピーが始まります。

便利な機能
コピーと同時にインデックス紙を差し込むのではなく、インデックス紙の見出し部分だけを印字することもできます。インデックス紙とインデックス紙に印字する原稿をセットし、手順4で＜インデックス印字＞を押します。

関連項目
OHPフィルムの間に用紙を差し込む
表紙や裏表紙を付ける
13AC-04X