# カスタムメニューに登録する

自分専用の「マイボタン」、または他のユーザーもいっしょに使える「共有ボタン」を登録して、カスタムメニューを作成します。

マイボタンを登録するには、個人認証管理でログインする必要があります。個人認証管理を開始する ##### カスタムメニューに登録できる設定内容について カスタムメニューのボタンに登録できる機能とその設定内容は次のとおりです。 ＜コピー＞機能の、＜よく使う設定＞で登録できる設定内容 コピー時の手間を減らす ＜ファクス＞機能の、本体でのファクス機能 ファクス送信の基本操作 ＜スキャンして送信＞機能の、＜よく使う設定＞で登録できる設定内容 スキャンの便利な機能 ＜スキャンして保存＞機能の、＜よく使う設定＞で登録できる設定内容 スキャンして保存するときの設定画面／操作について ＜スキャンして保存＞機能と＜保存ファイルの利用＞機能の、保存先のフォルダー 保存スペースを活用する ＜プリント＞機能、＜ホールド＞機能、＜リモートスキャナー＞機能、＜受信トレイ＞機能の各画面へのショートカット ##### 登録したボタンをインポート／エクスポートする 登録したマイボタン／共有ボタンは、リモートUIを使ってインポート／エクスポートすることができます。設定内容を一括してインポート／エクスポートする

操作例：コピーの機能を登録する場合
1
メインメニューで＜コピー＞を押し、コピーの設定をする
2
設定が終わったら、 ＜カスタムメニューに登録＞を押す
3
設定内容を確認し、＜次へ＞を押す
4
ボタンを押したときの動作を設定し、＜次へ＞を押す
ここの設定により、カスタムメニューのボタンを押した直後の動作が異なる結果になります。詳しくは、カスタムメニューの操作方法を参照してください。
＜呼び出し時に確認画面を表示＞を＜ON＞にすると、カスタムメニューのボタンを押したときに次のような確認画面が表示されます。表示させない場合は＜OFF＞にしてください。
＜呼び出し時に即スタート(ONにするとボタン押下と同時にジョブが投入されます)＞を＜ON＞にすると、を押さなくてもカスタムメニューのボタンを押しただけでコピーが実行されます。を押して手動でコピーを実行したい場合は＜OFF＞にしてください。
＜呼び出し時に確認画面を表示＞と＜呼び出し時に即スタート(ONにするとボタン押下と同時にジョブが投入されます)＞の設定を両方とも＜ON＞にすると、確認画面で＜はい＞を押したあとにコピーが実行されます。
5
＜マイボタン＞または＜共有ボタン＞を押す
自分専用のボタンを登録する場合は＜マイボタン＞を押し、ユーザー共有のボタンを登録する場合は＜共有ボタン＞を押します。
マイボタンまたは共有ボタンが登録できない場合は、Administratorによって登録できないように設定されています。カスタムメニューの使用を制限する
6
ボタンの表示位置を選び、＜次へ＞を押す
すでに登録済みのボタンを選び、上書き登録することもできます。
7
ボタンの名称とコメントを入力し、＜OK＞を押す
＜名称＞または＜コメント＞を押して入力します。どちらも、カスタムメニュー画面のボタンに表示されるので、＜名称＞には設定名を、＜コメント＞には覚え書きなどを入力しておくと便利です。
8
＜閉じる＞を押す

##### カスタムメニューの操作方法

カスタムメニューを表示して機能を実行します。カスタムメニューボタン登録時に行った設定や、登録されている機能によって、機能実行までの手順が異なります。

個人認証管理でログインをしていない場合は、＜マイボタン＞を押すとログイン画面が表示されます。ログインする

1
を押してカスタムメニューを表示し、＜マイボタン＞または＜共有ボタン＞を押す
各アイコンが示す機能の種類は次のとおりです。
コピー
ファクス
スキャンして送信
スキャンして保存
保存ファイルの利用
プリント
ホールド
リモートスキャナー
受信トレイ
＜Sサイズボタン12個 (5ページ)＞にした場合（カスタムメニューを編集する）、ボタン上にコメントは表示されません。
2
使用するボタンを押す

###### ＜呼び出し時に確認画面を表示＞を＜ON＞にした場合

設定内容を呼び出すかどうかの確認画面が表示されます。
＜呼び出し時に即スタート(ONにするとボタン押下と同時にジョブが投入されます)＞を＜ON＞に設定した場合は、＜はい＞を押すと設定が実行されます。
＜呼び出し時に即スタート(ONにするとボタン押下と同時にジョブが投入されます)＞を＜OFF＞に設定した場合は、＜はい＞を押すと設定画面が表示されます。を押すと設定が実行されますが、を押す前に設定を変更することもできます。

###### ＜呼び出し時に確認画面を表示＞を＜OFF＞にした場合

＜呼び出し時に即スタート(ONにするとボタン押下と同時にジョブが投入されます)＞を＜ON＞に設定した場合は、設定がすぐに実行されます。
＜呼び出し時に即スタート(ONにするとボタン押下と同時にジョブが投入されます)＞を＜OFF＞に設定した場合は、設定画面が表示されます。を押すと設定が実行されますが、を押す前に設定を変更することもできます。

###### ＜スキャンして保存＞機能のボタンを選んだ場合

保存先に指定しているフォルダが表示されます。保存する原稿の読み込みを行ってください。
簡易ファイルサーバーとして利用する
他の機器と連携する
ファイルを簡易編集する
メモリーメディアのデータを操作する

###### ＜保存ファイルの利用＞機能のボタンを選んだ場合

指定した保存フォルダが表示されます。フォルダ内のファイルを選択して送信や印刷操作を行ってください。
簡易ファイルサーバーとして利用する
他の機器と連携する
ファイルを簡易編集する
メモリーメディアのデータを操作する

###### ＜プリント＞、＜ホールド＞、＜リモートスキャナー＞、＜受信トレイ＞機能を選んだ場合

指定した画面が表示されます。プリントなどの必要な操作を行ってください。
印刷時の便利な機能
パソコンを使ってスキャンする（リモートスキャン）（Windows）
システムボックス内の文書をプリントする
親展受信する
関連項目
メインメニューをカスタマイズする
よく使う機能のショートカットを作成する
基本画面をカスタマイズする
13AC-030