# 色味を調整する

|  | イエロー（黄）、マゼンタ（赤系）、シアン（青系）、ブラック（黒）の濃度を個別に調整します。鮮やかさや色合いも指定できるので、色味を細やかに調整することができます。

1
原稿をセットする 原稿をセットする
2
メインメニューで＜コピー＞を押す ＜メインメニュー＞画面
3
コピーの基本画面で＜その他の機能＞を押す コピーの基本画面について
4
＜カラー調整＞を押す
5
各色の＜-＞または＜+＞を押して、カラーバランス調整をおこなう
6
その他の調整をおこなう
＜彩度調整＞
全色の彩度を一律に設定する場合は、＜全色＞の＜低く＞または＜高く＞で調整します。各色を個別に設定する場合は、各色の＜低く＞または＜高く＞のボタンで調整します。調整が終わったら＜OK＞を押します。
＜色相調整＞
全色の色合いを一律に設定する場合は、＜全色＞のまたはで調整します。各色を個別に設定する場合は、各色の左右にあるボタンで調整します。調整が終わったら＜OK＞を押します。
＜濃度微調整＞
色を選んでから＜–＞または＜+＞ボタンで濃度の強弱を濃度域別で調整します。調整が終わったら＜OK＞を押します。
＜黒領域調整＞
画像がつぶれないようにするには＜黒を弱く＞寄りに調整します。文字や画像が薄いときは＜黒を強く＞寄りに調整します。調整が終わったら＜OK＞を押します。
7
＜OK＞ ＜閉じる＞を押す
8
を押す
コピーが始まります。

便利な機能
調整後の設定値を4つまで登録しておくことができます。色味を調整したあと、＜設定呼出/登録＞ ＜C1＞～＜C4＞のいずれかを選択 ＜登録＞ ＜はい＞ ＜OK＞を押してください。 登録した設定を呼び出して使用したいときは、＜設定呼出/登録＞を押してボタンを選び、＜OK＞を押します。 ＜C1＞～＜C4＞のボタン名を変更できます。変更したいボタンを選んで＜名称変更＞を押し、新しい名称を入力します。 登録した設定を削除する場合は、ボタンを選んで＜削除＞ ＜はい＞を押します。

13AC-03Y