# ファームウェアをアップデートする

|  | 機能が追加されたり、機能に不具合があったときなどにファームウェアは更新されます。ファームウェアが更新されたら、ここでの手順に従ってアップデートしてください。ファームウェアのアップデートにはAdministratorの権限が必要です。

##### ファームウェアのアップデート前に準備すること キヤノンから配布された最新のファームウェアデータをパソコンに保存しておいてください。 ファームウェアのアップデートが正しく実行されなかったときなどに備えて、本機に保存されているデータや設定値をバックアップしておいてください。 データをバックアップ／リストアする 設定データをインポート／エクスポートする

1
リモートUIを起動する リモートUIを起動する
2
ポータルページで［設定/登録］をクリックする リモートUIの画面について
3
［ライセンス/その他］ ［ソフトウェアの登録/更新］をクリックする
4
［手動アップデート］をクリックする
5
［参照...］をクリックして使用するファームウェアデータを選び、［次へ］をクリックする
6
［はい］をクリックする
＜ファームウェアを更新しました。デバイスを再起動してください。＞というメッセージが表示されたら、本機の電源を入れなおしてください。電源を切る／再起動する
13AC-0EE