# レポートやリストをプリントする

これまでにコピーした合計枚数、ファクスの通信結果、各種設定内容などをレポートやリストとしてプリントして確認することができます。
コピーやプリントした枚数のレポートをプリントする
使用履歴からリストをプリントする
通信結果のレポートをプリントする
設定内容のリストをプリントする

## コピーやプリントした枚数のレポートをプリントする

##### カウンターレポート

これまでにコピーやプリントしたページ数をレポートで確認することができます。スキャンしたページ数やファクス送信したページ数も確認することができます。
［カウンター/機器情報］キー ＜カウントプリント＞ ＜はい＞

##### カウント管理レポート

これまでにコピー、プリント、スキャンした面数*を部門別ID管理のユーザー（部門ID）ごとにレポートで確認することができます。なお、カウント管理レポートをプリントするには、Administratorとしてログインする必要があります。ログインする
＜管理設定＞ ＜ユーザー管理＞ ＜部門別ID管理＞ ＜ON＞ ＜カウント管理＞ ＜カウントプリント＞ プリントする項目を選択する ＜プリント開始＞
*「面数」とは、用紙のオモテ面またはウラ面単位で数えたコピー数やプリント数のことです。たとえば、1枚の用紙の片面にプリントした場合の面数は「1」、両面にプリントした場合の面数は「2」となります。

## 使用履歴からリストをプリントする

を押して表示される状況確認画面から、コピー、プリント、Eメール送信、ファクス送受信、Iファクス送受信、保存スペース「アドバンスドボックス」への保存などの使用履歴を確認することができます。この使用履歴から、リストをプリントすることができます。

プリントされたリストの項目「印刷結果」「通信結果」「保存結果」に「NG」がある場合は、並んで表示されている「#」で始まる3桁の番号よりエラーの内容を調べることができます。 エラーコードごとの対処方法 ＜管理設定＞ ＜デバイス管理＞ ＜認証ユーザー以外のジョブの操作制限＞を＜ON＞に設定している場合、ログインしているユーザー以外のジョブは「***」のように伏せ字で表示され操作することができません。Administratorとしてログインしたときはすべてのユーザーのジョブが表示されます。

1
を押す
2
各機能の使用履歴を表示し、リストをプリントする

###### コピー／プリント履歴のリストプリント

1 | ＜コピー/プリント＞ ＜ジョブ履歴＞を押す
2 | プリントする項目を選び、＜リストプリント＞を押す
3 | ＜はい＞を押す

###### 送受信履歴のリストプリント

1 | ＜送信＞または＜受信＞ ＜ジョブ履歴＞を押す
2 | リストから＜送信＞または＜受信＞を選び、＜通信管理レポート＞を押す
3 | ＜プリント開始＞を押す

Eメール送信したときのリストは、送信した相手への送信結果ではなくメールサーバーへの送信結果が表示されます。 送受信履歴の件数を指定してプリントすることもできます。手順3の画面で＜件数指定出力＞を押して件数を指定します。 リストを自動的にプリントするかどうかなどを設定できます。 通信管理レポート

###### ファクス送受信履歴のリストプリント

1 | ＜送信＞または＜受信＞ ＜ジョブ履歴＞を押す
2 | リストから＜ファクス＞を選び、＜ファクス通信管理レポート＞を押す
3 | ＜プリント開始＞を押す

ファクス送受信履歴の件数を指定してプリントすることもできます。手順3の画面で＜件数指定出力＞を押して件数を指定します。 リストを自動的にプリントするかどうかなどを設定できます。 ファクス通信管理レポート

###### 保存スペース保存履歴のリストプリント

1 | ＜保存＞ ＜ジョブ履歴＞ ＜リストプリント＞を押す
2 | ＜はい＞を押す

## 通信結果のレポートをプリントする

Eメール、ファクス、Iファクス、一時保存スペース「ユーザーボックス」、ファイルサーバーなどの送受信結果や保存結果のレポートをプリントすることができます。レポートは自動的にプリントされるものや、エラーが起きたときのみプリントされるものがありますが、指定した時刻にプリントされるようにしたり、プリントされないようにしたりなど、設定を変更することができます。

プリントされたリストの項目「通信結果」「送信結果」に「NG」がある場合は、並んで表示されている「#」で始まる3桁の番号よりエラーの内容を調べることができます。 エラーコードごとの対処方法 ＜管理設定＞ ＜デバイス管理＞ ＜認証ユーザー以外のジョブの操作制限＞を＜ON＞に設定している場合、ログインしているユーザー以外のジョブは「***」のように伏せ字で表示され操作することができません。Administratorとしてログインしたときはすべてのユーザーのジョブが表示されます。

##### 通信管理レポート

ファクス、Eメール、Iファクスの送受信、ファイルサーバーやユーザーボックスへの保存など、通信が指定件数を超えると、通信結果のレポートが自動的にプリントされるように設定することができます。指定した時刻にレポートがプリントされるように設定することもできます。
＜ファンクション設定＞ ＜送信＞ ＜共通設定＞ ＜通信管理レポート＞ レポートの設定をする ＜OK＞

＜管理設定＞の＜ジョブ履歴の表示＞が＜OFF＞に設定されている場合、通信管理レポートの設定はできません。また、＜管理設定＞の＜ジョブ履歴の表示＞を＜OFF＞から＜ON＞に変更すると、通信管理レポートの＜100通信で自動プリント＞と＜指定時刻プリント＞の設定が自動的に＜OFF＞になります。 ＜ジョブ履歴の表示＞

Eメール送信したときのレポートは、送信した相手への送信結果ではなくメールサーバーへの送信結果が表示されます。 通信管理レポートは、使用履歴のリストからも手動でプリントすることができます。 送受信履歴のリストプリント ##### 指定した時刻にレポートをプリントする設定にした場合 新しいものから順番に100件分までの通信管理レポートがプリントされるため、指定時刻までに100件を超えた場合、古い通信結果はプリントされなくなります。

##### 送信結果レポート

ファクス、Eメール、Iファクスの送信、ファイルサーバーやユーザーボックスへの保存など、送信結果のレポートが自動的にプリントされるように設定することができます。エラーが起きたときのみプリントされるように設定することもできます。レポートをプリントするには、Administratorとしてログインしている必要があります。
＜ファンクション設定＞ ＜送信＞ ＜共通設定＞ ＜送信結果レポート＞ レポートの設定をする ＜OK＞

レポートの設定で＜送信原稿の表示＞を＜ON＞にしても、暗号化PDFを送信したときは、送信原稿がレポートに表示されません。 Eメール送信したときのレポートは、送信した相手への送信結果ではなくメールサーバーへの送信結果が表示されます。

##### ファクス通信管理レポート

ファクスの送受信が指定件数を超えると、送受信結果のレポートが自動的にプリントされるように設定することができます。指定した時刻にレポートがプリントされるように設定することもできます。
＜ファンクション設定＞ ＜送信＞ ＜ファクス設定＞ ＜ファクス通信管理レポート＞ レポートの設定をする ＜OK＞

＜管理設定＞の＜ジョブ履歴の表示＞が＜OFF＞に設定されている場合、ファクス通信管理レポートの設定はできません。また、＜管理設定＞の＜ジョブ履歴の表示＞を＜OFF＞から＜ON＞に変更すると、ファクス通信管理レポートの＜40通信で自動プリント＞と＜指定時刻プリント＞の設定が自動的に＜OFF＞になります。 ＜ジョブ履歴の表示＞

ファクス通信管理レポートは、使用履歴のリストからも手動でプリントすることができます。 ファクス送受信履歴のリストプリント ##### 指定した時刻にレポートをプリントする設定にした場合 新しいものから順番に40件分までの通信管理レポートがプリントされるため、指定時刻までに40件を超えた場合、古い通信結果はプリントされなくなります。

##### ファクス送信結果レポート

ファクスを送信するたびに送信結果のレポートが自動的にプリントされるように設定することができます。エラーが起きたときのみプリントされるように設定することもできます。
＜ファンクション設定＞ ＜送信＞ ＜ファクス設定＞ ＜ファクス送信結果レポート＞ レポートの設定をする ＜OK＞

＜ファクス送信結果レポート＞を＜ON＞に設定して同報送信した場合は、「ファクスマルチ送信結果レポート」がプリントされます。 レポートの設定で＜送信原稿の表示＞を＜ON＞に設定しても、ダイレクト送信（相手につながったことを確認してから送信する（ダイレクト送信））や手動送信（通話してから送信する（手動送信））で直接相手先にファクス送信したときは、送信原稿がレポートに表示されません。

##### ファクス受信結果レポート

ファクスを受信するたびに受信結果のレポートが自動的にプリントされるよう設定することができます。エラーが起きたときのみプリントされるように設定することもできます。
＜ファンクション設定＞ ＜受信/転送＞ ＜ファクス設定＞ ＜ファクス受信結果レポート＞ レポートの設定をする ＜OK＞

##### ファクスボックス受信レポート

受信したファクスがファクスボックスに保存されると、受信結果のレポートが自動的にプリントされるように設定することができます。レポートがプリントされないように設定することもできます。
＜ファンクション設定＞ ＜受信/転送＞ ＜ファクス設定＞ ＜ファクスボックス受信レポート＞ レポートの設定をする ＜OK＞

本設定を＜OFF＞にしていても、ファクス受信結果レポートが有効に設定されている場合は、ファクスボックスに保存されるとレポートがプリントされます。

##### プリンターのレポート

フォントリストやステータスなど、プリンタードライバーのレポートをプリントすることができます。
＜ファンクション設定＞ ＜プリンター＞ ＜レポート出力＞ プリンタードライバーを選択する プリントしたい項目を選択し、画面の指示に従ってプリントする

##### 機器情報通信履歴レポート

機器情報の配信や受信の通信が指定件数を超えると、通信結果のレポートが自動的にプリントされるように設定することができます。指定した時刻にレポートがプリントされるように設定することもできます。レポートの設定を変更するには、Administratorとしてログインする必要があります。
＜管理設定＞ ＜デバイス管理＞ ＜機器情報配信の設定＞ ＜通信履歴＞ ＜レポート設定＞ レポートの設定をする ＜OK＞

Administratorとしてログインしているときは、機器情報通信履歴をリストとして手動でプリントすることもできます。 ＜管理設定＞ ＜デバイス管理＞ ＜機器情報配信の設定＞ ＜通信履歴＞ ＜リストプリント＞ ＜はい＞を押します。 ##### 指定した時刻にレポートをプリントする設定にした場合 新しいものから順番に100件分までの機器情報通信履歴レポートがプリントされるため、指定時刻までに100件を超えた場合、古い通信結果はプリントされなくなります。

## 設定内容のリストをプリントする

登録した宛先、送受信設定、ファクス設定、転送条件、ユーザーボックスのファイルなど、本機に登録した情報や設定内容をリストにしてプリントすることができます。

##### 宛先表リスト

アドレス帳やワンタッチボタンに登録した宛先を、リストにしてプリントすることができます。
＜宛先設定＞ ＜宛先表リスト＞ プリントするアドレス帳またはワンタッチボタンを選択する ＜リストプリント＞ ＜はい＞

##### 送信／受信設定リスト

設定メニューの＜送信＞と＜受信/転送＞に関する設定内容を、リストにしてプリントすることができます。
＜ファンクション設定＞ ＜送信＞または＜受信/転送＞ ＜レポート出力＞ ＜送信/受信ユーザーデータリスト＞ ＜はい＞

##### ファクス設定リスト

設定メニューの＜送信＞と＜受信/転送＞で、ファクスに関する設定内容を、リストにしてプリントすることができます。
＜ファンクション設定＞ ＜送信＞または＜受信/転送＞ ＜レポート出力＞ ＜ファクスユーザーデータリスト＞ ＜はい＞

##### 転送条件リスト

設定メニューの＜受信/転送＞で、ファクスおよびIファクスの転送に関する設定内容を、リストにしてプリントすることができます。リストをプリントするには、Administratorとしてログインしている必要があります。
＜ファンクション設定＞ ＜受信/転送＞ ＜共通設定＞ ＜転送設定＞ ＜リストプリント＞ ＜はい＞

##### ユーザーボックスのファイルリスト

本機の一時保存スペース「ユーザーボックス」に保存されているファイルを、リストにしてプリントすることができます。
メインメニューの＜保存ファイルの利用＞ ＜ボックス＞ プリントするボックスを選択 ＜リストプリント＞ ＜はい＞

##### ネットワーク設定リスト

設定メニューの＜環境設定＞で、＜ネットワーク＞に関する設定内容を、リストにしてプリントすることができます。
＜環境設定＞ ＜ネットワーク＞ ＜レポート出力＞ ＜はい＞

##### システム情報リスト

MEAPアプリケーションやライセンスなどの情報を、リストにしてプリントすることができます。リストをプリントするには、Administratorとしてログインしている必要があります。
＜管理設定＞ ＜ライセンス/その他＞ ＜MEAP設定＞ ＜システム情報のプリント＞ ＜はい＞

##### 機器情報配信先リスト

情報配信先として登録されている機器を、リストにしてプリントすることができます。リストをプリントするには、Administratorとしてログインしている必要があります。
＜管理設定＞ ＜デバイス管理＞ ＜機器情報配信の設定＞ ＜配信先の登録＞ ＜リストプリント＞ ＜はい＞

##### LDAPサーバー登録リスト

本機に登録されているLDAPサーバーの設定内容を、リストにしてプリントすることができます。リストをプリントするには、Administratorとしてログインしている必要があります。
＜宛先設定＞ ＜LDAPサーバーの登録＞ ＜リストプリント＞ ＜はい＞

##### IPSecポリシーリスト

本機に登録されているIPSecポリシーの設定内容を、リストにしてプリントすることができます。リストをプリントするには、Administratorとしてログインしている必要があります。
＜環境設定＞ ＜ネットワーク＞ ＜TCP/IP設定＞ ＜IPSec設定＞ ＜リストプリント＞ ＜はい＞
13AC-0JL