# インデックス紙をセットする

0YAS-029
給紙カセット2にインデックス紙をセットします。

インデックス紙は、手差しトレイにもセットすることができます。 手差しトレイにセットする インデックス紙を給紙カセット2にセットするには、オプションのインデックス紙アタッチメント・F1が必要です。 オプション機器について

インデックス紙を準備する
給紙カセット2にセットする

## インデックス紙を準備する

市販されているインデックス紙には、正順インデックス紙と逆順インデックス紙があります。

正順インデックス紙 | 逆順インデックス紙

給紙カセットにインデックス紙をセットするときは、正順の並びにしたインデックス紙をそのまま（裏返さないで)、インデックス部が左側になるようにしてください。

## 給紙カセット2にセットする

1
給紙カセットの取っ手を持ち、止まる位置まで手前に引き出す
2
用紙ガイドの位置を調節する
左側ガイドの上部をつまみながら左端までスライドさせます。
3
インデックス紙アタッチメントを用意する
4
インデックス紙アタッチメントをA4の指標にセットする

|  | インデックス紙アタッチメントをA4の指標に合わせて置く
|  | つまみを回してインデックス紙アタッチメントを固定する

5
インデックス紙をセットする
インデックス部が左側になるようにセットしてください。
積載制限マークを超えないようにセットする
用紙は積載制限マーク（）の線を超えないようにセットしてください。給紙不良の原因になります。
6
前側ガイドの上部をつまみながらスライドさせて、インデックス紙に合わせる
7
給紙カセットをゆっくりと本体に押し込む
8
用紙サイズと種類を設定する
設定方法は、給紙カセットの用紙サイズと種類を設定するを参照してください。設定を変更せずにお使いになると、正しく印刷されません。
関連項目
おもな仕様
13AC-029