# IEEE 2600について

IEEE 2600で規定されているセキュリティー要件と、対応する本機の機能は次のとおりです。

セキュリティー要件 | 対応する本機の機能
ユーザー認証／ユーザー情報管理による不正アクセスの防止 | User Authentication ユーザーの認証情報としてユーザー名／パスワードを設定して個人認証を行い、権限（ロール）などのユーザー情報を管理します。ユーザーを管理する
ユーザーごとのアクセス内容の管理と操作制限 | ACCESS MANAGEMENT SYSTEM プリントやコピーなどの使用できる機能をユーザーごとに割り当てることにより、これらの機能に対して個人単位でのアクセス管理を行います。ACCESS MANAGEMENT SYSTEM アドミニストレーターガイドを参照してください。
監査ログ*1によるセキュリティーに関わるユーザー操作の記録／監視 | 監査ログの生成／エクスポート ユーザー認証ログやジョブログを記録してリモートUIからエクスポートできます。ログを管理する
ハードディスクなどに残存する不要なデータの完全消去 | ハードディスクの完全消去 ハードディスク内の不要なデータを削除する際に、ランダムなデータを複数回上書きして消去します。ハードディスクのデータを管理する
ハードディスクに保存される各種データや機密情報の保護*2 | ハードディスク内データの暗号化 ボックスの保存ファイルやアドレス帳の登録情報やパスワード情報などのハードディスク上のデータを暗号化して保護します。ハードディスクのデータを管理する
暗号化通信によるネットワーク上のデータの保護 | IPSec 暗号化通信のためのセキュリティーポリシーを作成し、IPネットワーク上で送受信されるデータを脅威から保護します。IPSecの設定をする
セキュリティー機能の自己検証 | IPSec IPSecが有効なときに本体起動時に暗号モジュールを自己テストします。
*1 ＜スキャンして保存＞／＜保存ファイルの利用＞の＜ネットワーク＞／＜メモリーメディア＞の操作は、監査の対象外となります。 *2 メモリーメディア内のファイルは暗号化されません。

13AC-0EX