# 原稿の一部をコピーする（エリア指定）

|  | 写真のトリミングや新聞の切り抜きのように、原稿の一部分だけを抜き出してコピーすることができます。プレビュー画面を見ながらコピーする範囲を指定するので、原稿を切り取る必要がありません。なお、範囲を指定するには、操作パネルに収納されている操作ペンをご使用ください。

1
原稿をセットする 原稿をセットする
2
メインメニューで＜コピー＞を押す ＜メインメニュー＞画面
3
コピーの基本画面で＜その他の機能＞を押す コピーの基本画面について
4
＜エリア指定＞を押す
5
＜ペン入力＞ を押す
6
＜読込開始＞を押す
原稿が読み込まれ、プレビュー画面が表示されます。
7
操作ペンでコピーする範囲を指定する
操作ペンで対角の2点（ポイント）をタッチすると、その点を基点とした四角形の範囲が指定されます。コピーしたい部分がこの四角形に収まるようにして、範囲を指定してください。
入力するポイント
コピーする範囲
指定した点を取り消す場合は、＜ポイント削除＞を押します。範囲の指定が終わったあとに削除する場合は、＜エリア削除＞を押します。
プレビュー画面の表示が小さくて範囲を指定しにくいときは、＜100%＞を押して表示を拡大してください。拡大率を選んで、、、を押すと、表示したい場所に移動することができます。
文字や画像の間隔が狭くて範囲を指定しにくいときは、＜エリア微調整＞を押して範囲を微調整してください。＜ポイント選択＞のボタンを押して四隅のいずれかの点を選んだあと、＜ポイント移動＞のボタンを押すと、点の位置を少しずつ動かすことができます。
最大4箇所まで範囲を指定できます。1箇所目の範囲指定が終わったら、、、 を押して2箇所目以降の範囲を指定してください。
指定した範囲の面積が小さすぎると、原稿のカラー情報が正しく認識できず、白黒で出力されることがあります。
8
＜エリア外消去＞ ＜プレビュー＞を押す
＜エリア外消去＞を押すと、範囲指定した部分がコピーされます。
＜エリア内消去＞を押すと、範囲指定した部分の外側がコピーされます。
エリア外消去
エリア内消去
9
正しく範囲指定されているか確認したあと、＜OK＞を押す
範囲を調整したい場合は、＜OK＞を押したあと手順7に戻って、＜エリア削除＞または＜エリア微調整＞を押し、範囲を指定しなおしてください。
手順8で＜エリア内消去＞を選んだ場合は、＜OK＞を押したあと手順12に進んでください。
10
＜次へ＞ ＜センター移動する＞または＜センター移動しない＞を押す
指定した範囲を用紙の中央に移動する場合は、＜センター移動する＞を押します。
11
＜OK＞ を押す
12
を押す
コピーが始まります。

##### より複雑な形で範囲を指定する 次の図のように、複雑な形状で範囲を指定することができます。手順7の画面で＜多点入力＞を押し、4点以上10点以内で範囲を指定します。最後の点をタッチしたあと、＜多点の確定＞を押して範囲を確定します。なお、この方法では1箇所しか範囲を指定できません。 ##### より正確に範囲を指定する 操作ペンはプレビュー画面で範囲を指定するため、実際コピーしたときにズレが生じることがあります。より正確に範囲を指定したい場合は、あらかじめ測っておいた寸法を入力する方法で指定します。次の図のように、原稿の右上を基点にX1～Y2の4箇所の長さを測り、手順5で＜テンキー入力＞を押してから、＜X1＞～＜Y2＞の寸法をテンキーで入力します。

13AC-055