# プロキシーを設定する

ウェブサイトの閲覧時などに本機の通信を代行するプロキシーを設定し、これを介してネットワークの外にある機器と接続するようにします。プロキシーを設定すると、ウェブサイトの閲覧時でも外部ネットワークに直接接続しないため、本機のセキュリティーが強化されます。設定にはAdministratorまたはNetworkAdminの権限が必要です。
1
を押す
2
＜環境設定＞ ＜ネットワーク＞ ＜TCP/IP設定＞ ＜プロキシー設定＞を押す
3
＜プロキシーを使用＞で＜ON＞を押し、必要な設定をしたあと、＜OK＞を押す
＜サーバーアドレス＞
使用するプロキシーサーバーのアドレスを入力します。お使いの環境に応じてIPアドレスやホスト名などを設定してください。
＜ポート番号＞
プロキシーサーバーのポート番号を入力します。
＜同一ドメインにもプロキシーを使用＞
同じドメインにある機器と通信するときにもプロキシーサーバーを使用したい場合は、＜ON＞を選びます。
＜認証設定＞
プロキシーサーバーの認証機能を使用するときに押して認証情報を設定します。表示される画面で＜ON＞を押し、プロキシー認証で使用するユーザー名とパスワードを入力したあと、＜OK＞を押します。
4
＜設定の反映＞ ＜はい＞を押す
13AC-0C2