# 拡大してポスターを作る

|  | 原稿を拡大して数枚の用紙に分割コピーし、それらをつなぎ合わせることで大きなポスターを作ります。分割コピーするには、拡大率を指定するだけの方法と、使用する用紙と枚数を自分で指定する方法の二通りがあります。

拡大率を指定する
使用する用紙のサイズと枚数を指定する

一度にコピーできる部数は1部だけです。 ユーザー設定サイズの用紙、封筒、はがき、OHPフィルム、インデックス紙ではポスターを作れません。 ＜ポスター＞を設定すると、＜カラー選択＞は＜フルカラー＞に設定されます。 コピーの基本操作 ##### 拡大率と用紙の設定について 次の表は、ポスターの仕上がりサイズに応じた原稿のサイズと拡大率、および使用する用紙の最適なサイズと使用枚数の目安です。倍率を入力するときや、用紙のサイズと枚数を指定するときの参考にしてください。
仕上がりサイズ （ポスターのサイズ） | 原稿のサイズと拡大率 | 最適な用紙サイズ／枚数
A3 | B4 | A4
A0 × 2・ヨコ | 400 % |  |  | B4／25枚
B0・ヨコ | 346 % | 400 % |  | A3／16枚
A0・ヨコ | 282 % | 326 % |  | A3／9枚
B1・ヨコ | 244 % | 282 % |  | B4／9枚
A1・ヨコ | 200 % | 230 % |  | B4／9枚
B2・ヨコ | 173 % | 200 % |  | A3／4枚
A2・ヨコ | 141 % | 163 % |  | B4／4枚
B3・ヨコ | 122 % | 141 % |  | A4R／4枚
A0・タテ |  |  | 400 % | B4／15枚
B1・タテ |  |  | 346 % | A3／8枚
A1・タテ |  |  | 282 % | A3／6枚
B2・タテ |  |  | 244 % | B4／6枚
A2・タテ |  |  | 200 % | A3／3枚
B3・タテ |  |  | 173 % | A3／2枚
表に記載のない原稿サイズや倍率でもポスターを作れますが、使用できる原稿サイズはA3まで、指定できる拡大率は400 %までです。 ポスターは最適な枚数に分割して出力されるため、指定した枚数よりも少ない枚数で出力されることがあります。 分割コピーされた用紙をつなぎ合わせたときの仕上がりサイズは、表の値よりもやや小さくなります。

コピーした用紙をつなぎ合わせる
分割コピーされた用紙は、次の図のようにそれぞれ画像が重なっている部分（、）があります。用紙をつなぎ合わせるときに、この部分を適切な幅に切り取って「のりしろ」として貼り合わせてください。
画像が重なっている部分の幅は、倍率や用紙サイズによって異なります。

## 拡大率を指定する

原稿を何倍に拡大するかを指定してポスターを作ります。原稿サイズと拡大率から、自動的に最適な用紙サイズと枚数が選ばれて出力されます。
1
原稿をセットする 原稿をセットする
2
メインメニューで＜コピー＞を押す ＜メインメニュー＞画面
3
＜倍率＞を押す
4
＜ポスター＞を押す
5
＜%で指定＞ ＜次へ＞を押す
6
拡大率を指定し、＜OK＞を押す
画面上のボタンまたはテンキーで拡大率を指定します。
7
を押す
コピーが始まります。

## 使用する用紙のサイズと枚数を指定する

手差しの用紙を使う場合や特定のサイズの用紙しかない場合など、自分で用紙を選んでポスターを作りたいときは、用紙のサイズと枚数を指定する必要があります。
1
原稿をセットする 原稿をセットする
2
メインメニューで＜コピー＞を押す ＜メインメニュー＞画面
3
＜倍率＞を押す
4
＜ポスター＞を押す
5
＜枚数で指定＞ ＜次へ＞を押す
6
＜変更＞を押して用紙サイズを選んだあと、＜OK＞を押す
手差しトレイを選んだ場合は、手差しする用紙のサイズと種類も指定します。
7
枚数を選び、＜OK＞を押す
8
を押す
コピーが始まります。
13AC-056