# LDAPサーバーを登録する

LDAPサーバーが導入されている環境では、サーバーに登録されているファクス番号やEメールアドレスを本機から検索して宛先を指定したり、本機のアドレス帳に登録することができます。LDAPサーバーは最大5つまで登録できます。
1
を押す
2
＜宛先設定＞ ＜LDAPサーバーの登録＞を押す
3
LDAPサーバーを登録する

1 | ＜登録＞を押す
2 | 必要な情報を入力する ＜サーバー名＞ LDAPサーバーに付ける名称を入力します。 ＜サーバーアドレス＞ LDAPサーバーのIPアドレスまたはホスト名を半角英数字で入力します（入力例：「ldap.example.com」）。 ＜サーバーアドレス＞とDNSについて 本機からLDAPサーバーに宛先検索を行った際にエラーが発生しないよう、次のことにご注意ください。 IPアドレスを入力する場合は、利用できるDNSサーバーが正引きだけに対応しているか確認してください。DNSサーバーが正引きだけに対応しているときは、手順4の＜認証情報＞で、＜使用しない＞または＜使用する＞を押してください。＜使用する(セキュリティー認証)＞を選ぶときは、DNSサーバーが逆引きに対応していることを確認してください。 ＜検索開始位置＞ LDAPサーバーのディレクトリーツリーのどの位置から検索するか指定します。 LDAPv3の場合は本機が自動的にサーバー側の設定を取得するため省略することができます。LDAPv2の場合は必ず指定してください。 ＜検索開始位置＞の入力形式 Windows Server 2003 R2 SP2 with Active Directory、Windows Server 2008 SP2 with Active Directory、Windows Server 2012 with Active Directory、Windows Server 2012 R2 with Active Directoryの場合は、Active Directoryのドメイン名を構成するドット区切りされた各文字列にDC=を付加し、カンマで区切って入力します。 入力例：Active Directoryにおけるドメイン名が、team1.salesdept.canon.co.jpの場合 DC=team1, DC=salesdept, DC=canon, DC=co, DC=jp Lotus Notes Domino R7以降の場合は、ou=team1, ou=salesdept, o=canon, c=jpのようにディレクトリーツリー上のノードのdn（識別名）を入力します。 ＜TLSを使用＞ LDAPサーバーとの通信をTLSで暗号化するときは＜ON＞を押します。 ＜検索のタイムアウト＞ 最長何秒間検索を続けるかを秒単位で指定します。 ＜検索する宛先の上限数＞ 宛先を何件まで検索できるかを指定します。 ＜ポート番号＞ LDAPサーバーとの通信で使用するポート番号を入力します。
3 | ＜次へ＞を押す

4
認証情報を設定する
LDAPサーバー側の設定に合わせて認証方法を指定します。

###### ログイン情報を使って認証する場合

認証情報として使用するユーザー名とパスワードを入力します。

1 | ＜認証情報＞で＜使用する＞を押す
2 | ユーザー名とパスワードを入力し、必要な設定をする ＜ユーザー名＞ LDAPサーバーに登録された本機のユーザー名を入力します。 ユーザー名の入力形式 Windows Server 2003 R2 SP2 with Active Directory、Windows Server 2008 SP2 with Active Directory、Windows Server 2012 with Active Directory、Windows Server 2012 R2 with Active Directoryの場合は、Windowsドメイン名\Windowsユーザー名の形式で入力します。 入力例：Windowsドメイン名が、team1、Windowsユーザー名がuser1の場合 team1\user1 Lotus Notes Domino R7以降の場合は、cn=user1, ou=team1, o=salesdeptのように認証を行うユーザーのdn（識別名）を入力します。 ＜パスワード＞ LDAPサーバーに登録したパスワードを入力します。パスワードを入力すると、確認のために＜確認入力＞が表示されますので、再度パスワードを入力してください。 ＜検索時に認証画面を表示＞ 宛先検索をするときに、ユーザー名とパスワードの入力画面を表示するときは＜ON＞を押します。 ＜サーバーのLDAPバージョンと文字コード＞ サーバーのLDAPバージョンと文字コードの組み合わせを選びます。
3 | ＜OK＞を押す

###### 暗号化したデータで認証する場合

データのやりとりを暗号化して、より安全に認証を行います。この方法を使うと、LDAPバージョンと文字コード情報は＜ver.3(UTF-8)＞に設定されます。また、本機とLDAPサーバーの時刻を同期させておく必要があります。

1 | ＜認証情報＞で＜使用する(セキュリティー認証)＞を押す
2 | ユーザー名とパスワードを入力し、必要な設定をする ＜ユーザー名＞ LDAPサーバーに登録された本機のユーザー名を入力します（入力例：「user1」）。 ＜パスワード＞ LDAPサーバーに登録されたパスワードを入力します。パスワードを入力すると、確認のために＜確認入力＞が表示されますので、再度パスワードを入力してください。 ＜ドメイン名＞ 本機が所属しているドメイン名を入力します。 ＜検索時に認証画面を表示＞ 宛先検索をするときに、ユーザー名とパスワードの入力画面を表示するときは＜ON＞を押します。
3 | ＜OK＞を押す

###### ログイン情報を使わずに匿名で認証する場合

1 | ＜認証情報＞で＜使用しない＞を押す
2 | サーバーのLDAPバージョンと文字コードの組み合わせを選ぶ
3 | ＜OK＞を押す

関連項目
機器情報配信時のユーザー認証を設定する
サーバー情報を登録する
＜宛先設定＞
SNTPの設定をする
13AC-012