# ＜画質調整＞

コピーやプリントの画質調整について説明しています。

##### ＜自動階調補正＞

＜調整/メンテナンス＞ ＜画質調整＞
印刷物の明るさが原稿と著しく異なる場合、印刷結果が原稿により近くなるように調整します。階調を補正する

自動階調補正をする場合は、フル補正をお使いになることをおすすめします。クイック補正は、次回フル補正をするまでの簡易補正としてお使いください。 本機では、普通紙のみテストページとして出力できます。それ以外の用紙がセットされている給紙箇所は選択できません。

テストページとして出力する用紙はコピーカウントされません。

##### ＜自動色調補正の実行＞

＜調整/メンテナンス＞ ＜画質調整＞ ＜自動色調補正＞
印刷物の色味が原稿と著しく異なる場合、印刷物の色味が原稿により近くなるように調整します。色調を補正する

##### ＜補正基準の登録＞

＜調整/メンテナンス＞ ＜画質調整＞ ＜自動色調補正＞
お好みの補正基準を作成して色調補正したい場合は、補正基準を登録します。色調を補正する

##### ＜適用するジョブタイプ＞

＜調整/メンテナンス＞ ＜画質調整＞ ＜自動色調補正＞
コピージョブとプリントジョブに対して色調補正を行うかどうかを設定します。

##### ＜濃度補正＞

＜調整/メンテナンス＞ ＜画質調整＞
印刷物の濃度が原稿と著しく異なる場合、印刷物の濃度が原稿により近くなるように調整します。濃度を補正する

##### ＜濃度ムラ補正＞

＜調整/メンテナンス＞ ＜画質調整＞
印刷物の画像部分に濃度ムラが発生する場合、濃度が均一になるように調整します。濃淡のムラを補正する

##### ＜自動色ずれ補正＞

＜調整/メンテナンス＞ ＜画質調整＞
印刷物の色がにじんだりぼやけたりしたときは、色ずれが生じている可能性があります。このような色ずれが起こらないように調整します。色ずれを補正する

##### ＜フルカラー時の鮮やかさ設定＞

＜調整/メンテナンス＞ ＜画質調整＞
カラー印刷するときに、色がより鮮やかに再現されるようにします。色味を鮮やかにする

##### ＜ズーム微調整＞

＜調整/メンテナンス＞ ＜画質調整＞
コピーした画像の大きさが原稿と異なる場合、同じ大きさになるように微調整します。画像サイズを微調整する

##### ＜ディザパターンの設定＞

＜調整/メンテナンス＞ ＜画質調整＞
プリント画像の表現を変更する場合、ディザパターンを設定します。ディザパターンを設定する

##### ＜カラー調整＞

＜調整/メンテナンス＞ ＜画質調整＞
カラー印刷するときに、カラーバランスの強弱や濃度を微調整します。カラー調整する
13AC-0FE