# 機器情報の配信先を登録する

機器情報を配信する子機を、親機側に登録します。登録にはAdministratorの権限が必要です。
1
を押す
2
＜管理設定＞ ＜デバイス管理＞ ＜機器情報配信の設定＞ ＜配信先の登録＞を押す
3
配信先となる子機を登録する

1 | ＜自動検索/登録＞を押す
2 | 配信先の子機を検索する ＜検索の深さ (ルーター)＞で＜-＞／＜+＞を押して検索範囲を指定し、＜自動検索開始＞を押します。 ネットワーク上にある複合機が表示されます。
3 | ＜配信先＞で機器情報の配信先（子機）を選び、＜OK＞を押す ＜ホスト名表示＞を押すと、＜配信先＞に表示されている複合機がホスト名で表示されます。

###### 手動で登録する

配信先（子機）を自動で検索できないときは、IPアドレスまたはドメイン名を入力して手動で登録できます。

1 | ＜登録＞を押す
2 | 配信先（子機）のIPアドレスまたはドメイン名を入力し、＜OK＞を押す ドメイン名を入力する場合は、ドメイン名、サブドメイン名、ホスト名を省略せずにすべて入力してください。 指定した配信先が接続できない状態にあるとき、または機器情報を受信しないように設定されているときは、＜登録するデバイスの詳細情報が取得できませんでした。配信先として登録しますか?＞というメッセージが表示されます。＜はい＞を押すと配信先として登録できますが、機器情報の配信はできません。

4
＜OK＞を押す
関連項目
機器情報配信時のユーザー認証を設定する
機器情報を配信する
機器情報の配信結果を確認する
13AC-0EK