セキュリティー設定

設定／登録項目 | 設定項目 | Device Admin | Network Admin | リモートUI による設定 | 機器情報 配信 | 一括 インポート
＜認証/パスワード設定＞
＜認証機能の設定＞
＜部門IDと暗証番号による認証の禁止＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ |  |  |  | × | C
＜ロックアウト設定＞ | ＜ロックアウトを使用＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × | × |  | × | C
＜ON＞選択時： ＜ロックアウトのしきい値＞：1～10回 ＜ロックアウト時間＞：1～60分 | × | × |  | × | C
＜パスワード設定＞
＜認証パスワードのキャッシュ保存を禁止＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × | × |  | × | C
＜デフォルトパスワード使用時に警告を表示＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × | × |  | × | C
＜リモートアクセス時にデフォルトパスワードの使用を許可＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × | × |  | × | C
＜最小文字数の設定＞ | ＜ON＞（1～32文字）、＜OFF＞ | × | × |  | × | C
＜有効期間の設定＞ | ＜ON＞（1～180日）、＜OFF＞ | × | × |  | × | C
＞3つ以上連続する同じ文字の使用を禁止＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × | × |  | × | C
＜英大文字を1字以上必ず使用＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × | × |  | × | C
＜英小文字を1字以上必ず使用＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × | × |  | × | C
＜数字を1字以上必ず使用＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × | × |  | × | C
＜記号を1字以上必ず使用＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × | × |  | × | C
＜暗号設定＞
＜弱い暗号の使用を禁止＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ ＜ON＞選択時： ＜弱い暗号を用いた鍵/証明書の使用を禁止＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × | × |  | × | C

13EY-01W