# インナーフィニッシャー・H1

用紙サイズ | 最大：320×457.2 mm 最小：98×139.7 mm
用紙坪量 | 52～300 g/m2
用紙種類 | 給紙可能な用紙すべて
トレイ容量*1 | ###### 上トレイ（トレイB） 仕上げ設定なし、ソート、グループ： 45 枚（高さ 5.2 mm 相当） ###### 下トレイ（トレイA） 仕上げ設定なし、ソート、グループ： A4、B5、A5、A5R：500 枚（高さ 52 mm 相当） 305 mm×457 mm、320 mm×450 mm（SRA3）、A3、B4、A4R、B5R：250 枚または高さ 26 mm サイズ混載時：250 枚または高さ 26 mm ソート（シフト（ずらし））、グループ（シフト（ずらし））： A4、B5：500 枚（高さ 52 mm 相当） A3、B4、A4R、B5R：250 枚または高さ 26 mm ホチキス（コーナ／ダブル）： A4、B5：30 部または高さ 52 mm A3、B4、A4R：30 部または高さ 26 mm ホチキス（針なしとじ）： A4：30 部または高さ 52 mm A3：30 部または高さ 26 mm
ホチキス | ###### ホチキス可能枚数*2 コーナーホチキス/ダブルホチキス時： A4、B5：50 枚（90 g/m2） A3、B4、A4R：30 枚（90 g/m2） 針なしとじ（コーナー）時： A3、A4： 5 枚（52～64 g/m2） 4 枚（65～81.4 g/m2） 3 枚（81.5～105 g/m2） マニュアルステイプル（コーナー）時： 全サイズ： 50 枚（52 g/m2） 45 枚（64 g/m2） 40 枚（80 g/m2）
パンチ （インナーパンチャー装着時） | 用紙サイズ A3～B5R 用紙坪量 52～300 g/m2 パンチ穴数 2 または 4
大きさ（幅x奥行x高さ）/質量 | 466×525×225 mm/約8.6 kg
本体接続時の占有寸法 （幅x奥行） | 1,066×742 mm

*1 81.4 g/m2の場合。それ以外は容量が異なります。
*2 標準ステイプルカートリッジ装着時。用紙の種類や厚さによってホチキス可能枚数が少なくなることがあります。
13AC-0LC