ユーザー管理

設定／登録項目 | 設定項目 | Device Admin | Network Admin | リモートUI による設定 | 機器情報 配信 | 一括 インポート
＜認証管理＞
＜パスワードの変更＞*1 | （32字まで） |  |  |  | × | C
＜認証ユーザーの登録/編集＞ | ＜登録＞、＜詳細/編集＞、＜削除＞ | × | × |  | × | C
＜ユーザー認証を使用＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ ＜ON＞選択時： ＜シンプルログイン＞：＜ON＞、＜OFF＞ ＜ICカード認証＞：＜ON＞、＜OFF＞ ＜キーボード認証＞：＜ON＞、＜OFF＞ ＜モバイル認証＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × | × |  |  | C
＜シンプルログイン＞
＜ユーザーの登録方法＞ | ＜ジョブ投入時に自動で登録＞：＜ON＞、＜OFF＞ ＜設定メニューから手動で登録＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × | × |  |  | C
＜管理者ユーザーの表示＞ | ＜ロールがAdministratorのユーザー＞：＜ON＞、＜OFF＞ ＜Administrator＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × | × |  |  | C
＜シンプルログイン画面のデフォルト表示の変更＞ | ＜名称順＞、＜登録順＞、＜ログイン順＞、（アプリケーションから取得した文字列） | × | × |  |  | C
＜ICカード認証＞
＜設定メニューのボタン表示＞ | ＜ICカードの登録＞：＜ON＞、＜OFF＞ ＜ICカードの削除＞：＜ON＞、＜OFF＞ ＜ICカードの暗証番号の変更＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × | × |  |  | C
＜キーボード認証＞
＜ログインユーザーのキャッシュ数＞ | ＜0＞、＜1＞、＜Max (デバイスの最大数)＞ | × | × |  |  | C
＜設定メニューにパスワードの変更ボタンを表示＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × | × |  |  | C
＜ログイン画面の表示設定＞ | ＜操作開始時に表示＞、＜機能選択時に表示＞ | × | × |  | × | C
＜機能選択時に表示＞選択時： ＜認証が必要な機能の設定＞：＜ファンクション＞、＜カラーコピー/プリント＞（＜認証なし＞、＜フルカラー＞、＜フルカラー/2色カラー＞、＜フルカラー/2色カラー/単色カラー＞） | × | × |  | × | C
＜認証が必要な 「設定/登録」 の項目＞*2：＜すべて＞、＜管理者項目のみ＞ | × | × |  | × | C
＜利用を制限する機能＞ | ＜AMS Printer Driver Add-inを使用しないドライバーからのプリント＞：＜制限する＞、＜制限しない＞ | × | × |  | × | C
＜リモートスキャン＞：＜制限する＞、＜制限しない＞ | × | × |  | × | C
＜ユーザー認証していないリモートジョブの制限＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × | × |  | × | C
＜ユーザー登録時のデフォルトロール＞ | ＜Administrator＞、＜GeneralUser＞、＜DeviceAdmin＞、＜NetworkAdmin＞、＜PowerUser＞*2、＜LimitedUser＞*2 | × | × |  |  | C
＜システム管理者情報の設定＞ | ＜システム管理部門ID＞：7654321（最大7桁） ＜システム管理暗証番号＞：7654321（最大7桁） ＜システム管理者名＞ ＜Eメールアドレス＞ ＜連絡先＞ ＜コメント＞ | × | × |  |  | C
＜部門別ID管理＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × | × |  |  | C
＜暗証番号の登録＞ | ＜登録＞、＜編集＞、＜削除＞、＜ファンクション制限＞*3 | × | × |  |  | C
＜登録＞／＜編集＞選択時： ＜部門ID＞、＜暗証番号＞、＜制限のON/OFFと制限面数の設定＞ | × | × |  |  | C
＜制限のON/OFFと制限面数の設定＞選択時： ＜トータルプリント制限＞： ＜ON＞、＜OFF＞ 制限面数の設定（0～999999） ＜カラートータルプリント制限＞：＜ON＞、＜OFF＞ 制限面数の設定（0～999999） ＜白黒トータルプリント制限＞：＜ON＞、＜OFF＞ 制限面数の設定（0～999999） ＜カラーコピー制限＞：＜ON＞、＜OFF＞ 制限面数の設定（0～999999） ＜白黒コピー制限＞：＜ON＞、＜OFF＞ 制限面数の設定（0～999999） ＜カラースキャン制限＞：＜ON＞、＜OFF＞ 制限面数の設定（0～999999） ＜白黒スキャン制限＞：＜ON＞、＜OFF＞ 制限面数の設定（0～999999） ＜カラープリント制限＞：＜ON＞、＜OFF＞ 制限面数の設定（0～999999） ＜白黒プリント制限＞：＜ON＞、＜OFF＞ 制限面数の設定（0～999999） | × | × |  |  | C
＜カウント管理＞ | ＜クリア＞、＜カウントプリント＞、＜オールクリア＞、＜ラージ2カウントで管理＞ | × | × |  | × | ×
＜ID不定プリンタージョブの許可＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × | × |  |  | C
＜ID不定リモートスキャンジョブの許可＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × | × |  |  | C
＜白黒コピー/プリントジョブの許可＞*3 | ＜ON＞、＜OFF＞ | × | × |  |  | C
＜白黒プリンタージョブの許可＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × | × |  |  | C

*1 | User Authentication使用時に、Administrator以外の権限をもつユーザーでログインした場合に表示される項目です。
*2 | ACCESS MANAGEMENT SYSTEMが有効なときのみ表示されます。
*3 | ログインサービスをDepartmentID Authenticationに設定しているときのみ表示されます。

13EY-01L