# SMBの設定をする

ここではSMBプロトコルを利用して、ネットワーク内の複数デバイス間でファイルを共有するための設定手順を説明します。本機のSMBサーバー機能を有効にすることで、アドバンスドボックスをSMBファイルサーバーとして使用することができます。
1
を押す
2
＜環境設定＞ ＜ネットワーク＞ ＜TCP/IP設定＞ ＜SMBサーバー設定＞を押す
3
＜SMBサーバーを使用＞で＜ON＞を選び、必要な設定をする
＜接続にはSMB署名が必要＞
SMBサーバーへ接続時、SMBパケット署名を要求するように設定するには、＜ON＞を押します。
＜SMB認証を使用＞
アドバンスドボックスのユーザー情報を使って、ユーザー認証をします。ユーザー認証を行うときは、＜ON＞を押します。
＜認証タイプ＞
認証プロトコルのバージョンを選択します。お使いのOSにあわせて、＜NTLMv1＞または＜NTLMv2＞を選択します。両方を選択することもできます。
4
＜OK＞を押す
5
＜設定の反映＞ ＜はい＞を押す
関連項目
WINSの設定をする
アドバンスドボックスの設定をする
13AC-00Y