# 文書をユーザーボックスに保存する

ユーザーボックスに文書を保存するには、本機から原稿を読み込む方法と、パソコン上のファイルをプリンタードライバーから送信する方法があります。＜コピー＞機能の＜ボックスに保管＞やプリンタードライバーから保存したときはプリント設定も一緒に保存されるため、同じ仕上がりで何度もプリントすることができ、再度設定する手間を省くことができます。
本機から読み込んで保存する
パソコンのデータを保存する

## 本機から読み込んで保存する

1
原稿をセットする 原稿をセットする
2
メインメニューで＜スキャンして保存＞を押す ＜メインメニュー＞画面
3
＜ボックス＞を押す
4
保存先のユーザーボックスを選ぶ
画面の表示項目や操作方法については、ユーザーボックスのファイルを編集するを参照してください。
5
＜原稿読込する＞を押す
6
必要に応じて読み込み設定をする
読み込み設定については、スキャンして保存するときの設定画面／操作についてを参照してください。
7
を押す
原稿が読み込まれ、ファイルが保存されます。
読み込みを中止したいときは、＜中止＞または ＜はい＞を押します。

###### ＜［スタート］ キーで次の原稿を読み込みできます。＞と表示された場合

続けて読み込む原稿をセットしてを押してください。すべての原稿を読み込んだあと＜保存開始＞を押すと、ファイルが保存されます。

## パソコンのデータを保存する

Windowsの場合
Mac OSの場合
Windowsの場合
1
ファイルを開いて、印刷画面を表示する
2
本機を選び、［詳細設定］または［プロパティ］をクリックする
3
［出力方法］で［保存］を選び、［はい］をクリックする
4
保存時の詳細を設定し、［OK］をクリックする
［保存するデータの名称］
パソコン上のファイル名のまま保存する場合は、［ファイル名を使用］を選びます。ファイル名を変更したい場合は［手入力で指定］を選び、［名称］テキストボックスにファイル名を入力します。
［ボックス］
保存先のユーザーボックスを選びます。キーボードの［CTRL］キーを押しながらクリックすると、複数のユーザーボックスを選ぶことができ、同じファイルが各ユーザーボックスに保存されます。
本機に登録されているユーザーボックスの名称をプリンタードライバーに反映させることができます。詳細については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。
5
必要に応じてプリント設定をし、［OK］をクリックする
6
［印刷］または［OK］をクリックする
手順4で選んだユーザーボックスにファイルが保存されます。
Mac OSの場合
1
ファイルを開いて、印刷画面を表示する
2
本機を選び、印刷設定をする
3
［特別処理］パネルの［ジョブの処理方法］で［保存］を選ぶ
4
［[Print] button ([Print] dialog)］をクリックする
5
保存時の詳細を設定する
［保存する文書の名前］
ユーザーボックスに保存するファイルの名前を入力します。
［ボックス］
保存先のユーザーボックスを指定します。キーボードの［COMMAND］キーを押しながらクリックすると、複数のユーザーボックスを選ぶことができ、同じファイルが各ユーザーボックスに保存されます。
6
［OK］をクリックする
手順5で選んだユーザーボックスにファイルが保存されます。
関連項目
パソコンから印刷する
印刷を中止する
13AC-095