# パーソナライズできる項目一覧

ログインユーザーに応じてパーソナライズできる項目は以下のとおりです。

分類 | 設定値 | 該当する設定項目
表示言語*1 | 表示言語、キーボードレイアウト | ＜表示言語/キーボードの切替＞
アクセシビリティー*1 | キーリピート設定 | ＜キーリピート設定＞
画面色反転 | ＜画面色反転＞
音声モード設定 | 音声モード設定（オプションガイドを参照してください。）
画面拡大表示(ピンチ) | ＜画面拡大表示＞
メインメニュー*1 | メインメニューに表示する画面 | ＜起動/復帰後に表示する画面＞
デフォルトジョブ設定*1*2*3 | コピー | ＜デフォルト設定の変更＞
スキャンして送信 | ＜デフォルト設定の変更＞
スキャンして保存 | ＜デフォルト設定の変更＞
保存ファイルの利用 | ＜デフォルト設定の変更＞
カスタムメニュー | マイボタン*1 | マイボタン（カスタムメニューに登録する）
背景画像 :（各ログインユーザー用）*1 | 背景の設定 (カスタムメニューを編集する)
ショートカット*1 | コピー | ＜「その他の機能」のショートカット登録＞
スキャンして送信 | ＜「その他の機能」 のショートカット登録＞
設定の履歴*1*2*3 | コピー | 過去の設定を呼び出してコピーする（設定履歴）
スキャンして送信 | 過去の設定を呼び出して送信／保存する（設定履歴）
アドレス帳 | 個人宛先表*1 | リモートUIから宛先を登録する
グループアドレス帳*1*4（ユーザーグループ宛先表01～ユーザーグループ宛先表50）
その他 | 統合認証*1 | 認証機能を設定する

*1 ＜古い設定を自動削除＞にした場合に削除される項目です。＜登録可能なユーザー数を超えた場合の処理＞
*2 カスタム設定の同期をする場合、データの共有範囲でデバイス固有に設定できる項目です。同期の詳細を設定する(サーバー機)
*3 データの共有範囲で「共有」に設定しても、宛先は同期されずに未入力の状態になります。
*4 ログインサービスがグループ機能に対応している必要があります。（User Authentication は対応しています。）

### パーソナライズできないがカスタム設定の同期で同期可能な項目

以下の項目はパーソナライズできませんが、カスタム設定の同期を使って、複数のキヤノン製複合機で設定値を共有できます。
ユーザーグループ宛先表の公開先リモートUIから宛先を登録する
13AC-0SF