# ステイプルフィニッシャー・Y1

用紙サイズ | 最大：320×457.2 mm 最小：98×139.7 mm
用紙坪量 | 52～300 g/m2
用紙種類 | 給紙可能な用紙すべて
トレイ容量*1 | ###### 上トレイ（トレイB） 仕上げ設定なし、ソート、グループ： A4、B5、A5、A5R：250 枚（高さ47 mm 相当） 320×450 mm（SRA3）、305×457 mm、A3、B4、A4R、B5R：125 枚（高さ24 mm 相当） ソート（シフト（ずらし））、グループ（シフト（ずらし））： A4、B5：250 枚（高さ47 mm 相当） A3、B4：125 枚（高さ24 mm 相当） サイズ混載時：125 枚（高さ24 mm 相当） ###### 下トレイ（トレイA） 仕上げ設定なし、ソート、グループ： A4、B5、A5、A5R：3,000 枚または高さ 423 mm*2 320×450 mm（SRA3）、305×457 mm、A3、B4、A4R、B5R：1,500 枚または高さ 216 mm サイズ混載時：1,500 枚（高さ216 mm 相当）*3 ソート（シフト（ずらし））、グループ（シフト（ずらし））： A4、B5：3,000 枚または高さ 423 mm*2 A3、B4、A4R：1,500 枚または高さ 216 mm コーナーホチキス、ダブルホチキス時： A4、B5：200 部、累計3,000 枚または高さ 423 mm A3、B4、A4R：100 部、累計1,500 枚または高さ 216 mm 針なしとじ時： A4：200 部 A3：100 部 ###### インナートレイ（トレイC） 100 枚（81.4 g/m2）
ホチキス | ###### ホチキス可能枚数*4 コーナーホチキス、ダブルホチキス時： A4、B5：50 枚（90 g/m2） A3、B4、A4R：30 枚（90 g/m2） 針なしとじ（コーナー）時： A3、A4： 5 枚（52～64 g/m2） 4 枚（65～81.4 g/m2） 3 枚（81.5～105 g/m2） マニュアルステイプル（コーナー）時： 全サイズ：50 枚（90 g/m2）
パンチ （パンチャーユニット装着時） | ###### 用紙サイズ A3～B5R ###### 用紙坪量 52～300 g/m2 ###### パンチ穴数 2 または 4
大きさ（幅x奥行x高さ）/質量 | 537 mm (637mm*5)×623 mm×1,095 mm (1,142mm*5)/約31 kg
本体接続時の占有寸法 （幅x奥行） | 1,585×742 mm（延長トレイを伸ばしたサイズ）

*1 81.4 g/m2の場合。それ以外は容量が異なります。
*2 薄紙（52 ～ 59 g/m2）の場合は1,500 枚または高さ 216 mm相当
*3 A4とB5のみの混載の場合は3,000 枚（高さ423 mm 相当）
*4 標準ステイプルカートリッジ装着時。用紙の種類や厚さによってホチキス可能枚数が少なくなることがあります。
*5 延長トレイを伸ばしたサイズ
13AC-0LE