ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明登録オーバーレイ
検索

# 登録オーバーレイ

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [スタンプ/ページ印字]
      - [登録オーバーレイ]

[画像登録]で、原稿画像をオーバーレイ画像として本機のハードディスクに登録します。

また、登録したオーバーレイ画像を呼出して、あとから読込んだ原稿画像に合成します。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | オーバーレイ画像を新しく登録したり、登録したオーバーレイ画像を原稿に合成するときに[ON]を選びます。
[画像呼出し] | オーバーレイ画像を用紙の表面、裏面のどちらに合成するかを指定してから、合成するオーバーレイ画像を選びます。必要に応じて、合成するオーバーレイ画像の濃度、合成方法や、プレビュー画像などを確認します。 [裏面も同じ]を設定すると、表面と同じ画像を裏面にも合成します。
[印字ページ] | オーバーレイ画像を合成するページの範囲を選びます。
[原稿サイズ] | 原稿のサイズを指定します。原稿サイズが、定形サイズのときは[自動]を選んで自動検出し、不定形や写真など自動検出しないときは、手動でサイズを指定します。
[画像登録] | オーバーレイ画像を登録します。必要に応じて、登録時に、オーバーレイ画像の設定を変更します。 オーバーレイ画像を新しく登録するときは、[新規登録]をタップしてから、登録するオーバーレイ画像の名前を入力します。 本機に原稿をセットし、スタートを押すと画像が登録されます。ADFに複数枚の原稿がセットされていた場合は、1枚目だけ登録されます。 登録したオーバーレイ画像は、上書き登録や削除ができます。

#####

- この機能を使うには、オプションの拡張メモリーが必要です。bizhub C658/C558/C458は、拡張メモリーを標準で装備しています。

#####

- ユーザーに対して、オーバーレイ画像の上書き登録や削除を許可するかどうかを選べます(初期値：[許可])。詳しくは、こちらをごらんください。