ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明ページ印字位置設定
検索

# ページ印字位置設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [環境設定]
      - [ページ印字位置設定]

両面印刷や小冊子と、ページ番号を同時に設定して印刷するときに、表面のページ番号の印字位置に対して、裏面のどの位置に印字するかを選びます。初期値は[左右とじ：同位置　上下とじ：同位置]です。

設定 | 説明
--- | ---
[左右とじ：同位置　上下とじ：同位置] | とじ位置に関係なく、すべてのページでユーザーが設定した位置に印字します。 たとえば、右下に設定した場合は、すべてのページで右下に印字します。
[左右とじ：左右対称　上下とじ：同位置] | 左右とじの場合と、上下とじの場合で印字位置を変更します。 左右とじ：表面はユーザーが設定した位置に印字します。裏面はユーザーが設定した位置の左右対称の位置に印字します。 たとえば、右下に設定した場合は、表面は右下に、裏面は左下に印字します。 上下とじ：すべてのページでユーザーが設定した位置に印字します。 たとえば、右下に設定した場合は、すべてのページで右下に印字します。
[左右とじ：左右対称　上下とじ：上下対称] | 左右とじの場合と、上下とじの場合で印字位置を変更します。 左右とじ：表面はユーザーが設定した位置に印字します。裏面はユーザーが設定した位置の左右対称の位置に印字します。 たとえば、右下に設定した場合は、表面は右下に、裏面は左下に印字します。 上下とじ：表面はユーザーが設定した位置に印字します。裏面はユーザーが設定した位置の上下対称の位置に印字します。 たとえば、右下に設定した場合は、表面は右下に、裏面は右上に印字します。

#####

- この機能は、Webブラウザー機能が無効の場合に利用できます。オプションの拡張メモリーを装着している場合は、Webブラウザー機能の有効／無効に関わらず利用できます。bizhub C658/C558/C458は、拡張メモリーを標準で装備しています。