ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明DPWS共通設定
検索

# DPWS共通設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ネットワーク設定]
      - [DPWS設定]
        - [DPWS共通設定]

Webサービスを使って本機を検出するための設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[Friendly Name] | コンピューターからWebサービスを使って探索したときに表示する本機の名前を入力します(半角62文字以内)。 本機を探すときにわかりやすい名前をつけます。
[Publication Service] | 以下のどちらかの環境で本機を使う場合は、[有効]を選びます。 Windows Vista/7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2で、NetBIOSが無効になっている環境 IPv6のみの通信を行うように構築された環境 Publication Serviceによる接続先の検出は、最大512個まで可能です(NetBIOSによる検出数を含む)。 初期値は[有効]です。
[SSL使用設定] | Webサービス通信にSSLを使うどうかを選びます。 初期値は[使用しない]です。
[証明書検証強度設定] | SSLで通信するときに証明書の検証を行う場合は、検証する項目を選びます。 [有効期限]：証明書が有効期限内かどうかを確認します。初期値は[確認する]です。 [鍵使用法]：証明書の発行者が承認した使用用途に沿って、証明書が使われているかどうかを確認します。初期値は[確認しない]です。 [チェーン]：証明書のチェーン(証明書のパス)に問題がないかどうかを確認します。チェーンの確認は、本機で管理している外部証明書を参照して行います。初期値は[確認しない]です。 [失効確認]：証明書が失効していないかどうかを確認します。初期値は[確認しない]です。